CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x87800000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x1000000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x18000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x400000
CONFIG_MX6ULL=y
CONFIG_TARGET_MX6ULZ_SMM_M2=y
CONFIG_BSH_M2B_MEMORY=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="nxp/imx/imx6ulz-bsh-smm-m2"
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x84100000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_SIGNATURE=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_DMA=y
CONFIG_SPL_MTD=y
CONFIG_SPL_NAND_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_SDP=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=gpmi-nand"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=gpmi-nand:4m(nandboot),1m(env),8m(kernel),1m(nanddtb),-(rootfs)"
CONFIG_CMD_UBI=y
# CONFIG_ISO_PARTITION is not set
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_NO_NET=y
CONFIG_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_CLK_COMPOSITE_CCF=y
CONFIG_CLK_IMX6UL=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x82000000
CONFIG_FASTBOOT_FLASH=y
CONFIG_FASTBOOT_UUU_SUPPORT=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
# CONFIG_MMC is not set
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_SYS_NAND_USE_FLASH_BBT=y
CONFIG_NAND_MXS=y
CONFIG_NAND_MXS_DT=y
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_LOCATIONS=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_OFFS=0x111400
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_OFFS_REDUND=0x291400
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX6=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_IMX_THERMAL=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_SPL_USB_HOST=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="BSH"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0525
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xa4a5
CONFIG_CI_UDC=y
CONFIG_SDP_LOADADDR=0x877fffc0
CONFIG_SPL_USB_SDP_SUPPORT=y
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
