CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x1000000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x1000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=50000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x10000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x120000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x10000
CONFIG_MX6Q=y
CONFIG_MX6_DDRCAL=y
CONFIG_TARGET_DISPLAY5=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C1=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C2=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C3=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx6q-display5"
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=409600
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_F_LEN=0x400
CONFIG_WATCHDOG_TIMEOUT_MSECS=15000
CONFIG_SF_DEFAULT_BUS=1
CONFIG_SPL=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x130000
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_SUPPORT_RAW_INITRD=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="echo SDP Display5 recovery"
CONFIG_SYS_CBSIZE=2048
CONFIG_SYS_PBSIZE=2084
CONFIG_MISC_INIT_R=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_DMA=y
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_OS_BOOT=y
CONFIG_SPL_PAYLOAD_ARGS_ADDR=0x18000000
CONFIG_SPL_FALCON_BOOT_MMCSD=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_KERNEL_SECTOR=0x100
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_ARGS_SECTOR=0x3F00
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_ARGS_SECTORS=0x10
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=y
CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS=0x20000
CONFIG_SYS_SPI_KERNEL_OFFS=0x150000
CONFIG_SYS_SPI_ARGS_OFFS=0x140000
CONFIG_SYS_SPI_ARGS_SIZE=0x10000
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_PROMPT="display5 factory > "
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
# CONFIG_CMD_ELF is not set
CONFIG_CMD_SPL=y
CONFIG_CMD_ASKENV=y
CONFIG_CRC32_VERIFY=y
CONFIG_CMD_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_BUS=2
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR_LEN=2
CONFIG_SYS_EEPROM_SIZE=32768
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_DELAY_MS=5
CONFIG_CMD_DFU=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_GPT=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_PART=y
CONFIG_CMD_SPI=y
CONFIG_CMD_USB_SDP=y
CONFIG_CMD_WDT=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_CMD_PMIC=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_FS_GENERIC=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nor0=02008000.spi.1"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=02008000.spi.1:128k(SPL),1m(u-boot),64k(env1),64k(env2),6m(swu-kernel),20m(swu-initramfs),3840k(reserved),1m(factory)"
# CONFIG_SPL_EFI_PARTITION is not set
CONFIG_PARTITION_TYPE_GUID=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_DFU_MMC=y
CONFIG_DFU_SF=y
CONFIG_SPL_SYS_I2C_LEGACY=y
CONFIG_I2C_SET_DEFAULT_BUS_NUM=y
CONFIG_I2C_DEFAULT_BUS_NUMBER=0x2
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
CONFIG_MISC=y
CONFIG_I2C_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x50
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT=y
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_SPI_FLASH_MTD=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_MARVELL=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_DM_PMIC_PFUZE100=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_PFUZE100=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_MXC_SPI=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_SPL_USB_HOST=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="Liebherr"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0525
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xa4a5
CONFIG_CI_UDC=y
CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
CONFIG_SPL_USB_SDP_SUPPORT=y
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
CONFIG_PANIC_HANG=y
