CONFIG_ARM=y
# CONFIG_SPL_USE_ARCH_MEMCPY is not set
# CONFIG_SPL_USE_ARCH_MEMSET is not set
CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x4000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="ti/omap/omap3-evm"
CONFIG_TARGET_OMAP3_EVM=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_F_LEN=0x400
CONFIG_SPL=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="if test ${boot_fit} -eq 1; then setenv boot mmc; setenv addr_fit 0x8b000000; run update_to_fit; run mmcboot; fi; run envboot; run distro_bootcmd"
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="omap3-evm.dtb"
CONFIG_SYS_PBSIZE=1053
CONFIG_SYS_CONSOLE_INFO_QUIET=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x800000
# CONFIG_SPL_FS_EXT4 is not set
CONFIG_SPL_MTD=y
CONFIG_SPL_NAND_DRIVERS=y
CONFIG_SPL_NAND_ECC=y
CONFIG_SPL_NAND_SIMPLE=y
CONFIG_SPL_NAND_BASE=y
CONFIG_SYS_PROMPT="OMAP3_EVM # "
CONFIG_CMD_SPL=y
CONFIG_CMD_SPL_NAND_OFS=0x280000
CONFIG_CMD_SPL_WRITE_SIZE=0x20000
CONFIG_CMD_ASKENV=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_NAND=y
CONFIG_CMD_NAND_TRIMFFS=y
CONFIG_CMD_SPI=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FS_UUID=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=omap2-nand.0"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=omap2-nand.0:512k(spl),1920k(u-boot),128k(u-boot-env),128k(dtb),6m(kernel),-(rootfs)"
CONFIG_CMD_UBI=y
# CONFIG_ISO_PARTITION is not set
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_UPSTREAM=y
CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS="clocks clock-names interrupt-parent"
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_FAT=y
CONFIG_ENV_FAT_DEVICE_AND_PART="0:1"
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_VERSION_VARIABLE=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS=y
CONFIG_SPL_OF_TRANSLATE=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x82000000
CONFIG_GPIO_HOG=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_I2C_SET_DEFAULT_BUS_NUM=y
CONFIG_MMC_OMAP_HS=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_NAND_OMAP_ECCSCHEME_BCH8_CODE_HW_DETECTION_SW=y
CONFIG_SYS_NAND_BLOCK_SIZE=0x20000
CONFIG_SYS_NAND_PAGE_SIZE=0x800
CONFIG_SYS_NAND_OOBSIZE=0x40
CONFIG_SYS_NAND_BUSWIDTH_16BIT=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_LOCATIONS=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_OFFS=0x80000
CONFIG_SMC911X=y
CONFIG_SMC911X_32_BIT=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_OMAP3_SPI=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_SPL_DM_USB is not set
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_MUSB_GADGET=y
CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS=y
CONFIG_USB_HOST_ETHER=y
CONFIG_USB_ETHER_ASIX=y
CONFIG_USB_ETHER_MCS7830=y
CONFIG_USB_ETHER_SMSC95XX=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="Texas Instruments"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0451
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0x5678
CONFIG_USB_ETHER=y
CONFIG_BCH=y
