#include <configs/stm32mp_dhsom.config>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_STM32MP=y
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x1c0000
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0xc0400000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x3E0000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="st/stm32mp135f-dhcor-dhsbc"
CONFIG_STM32MP13X=y
CONFIG_DDR_CACHEABLE_SIZE=0x8000000
CONFIG_TARGET_DH_STM32MP13X=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x3F0000
CONFIG_STM32MP15_PWR=y
CONFIG_ARMV7_NONSEC=y
CONFIG_ARMV7_BOOT_SEC_DEFAULT=y
CONFIG_ARMV7_PSCI_NR_CPUS=2
# CONFIG_ARMV7_LPAE is not set
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0xc0000000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0xc4000000
CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x2000000
CONFIG_BOOTSTAGE_RECORD_COUNT=100
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_BOOTM_OPTEE=y
CONFIG_SYS_CONSOLE_IS_IN_ENV=y
CONFIG_CMD_ASKENV=y
CONFIG_CMD_ERASEENV=y
CONFIG_CMD_LSBLK=y
CONFIG_CMD_CAT=y
CONFIG_CMD_SETEXPR_FMT=y
CONFIG_CMD_XXD=y
CONFIG_CMD_RNG=y
CONFIG_CMD_LOG=y
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_ENV_IS_NOWHERE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_MMC_USE_DT=y
CONFIG_ENV_SPI_MAX_HZ=50000000
CONFIG_SET_DFU_ALT_INFO=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x50
CONFIG_ENV_MMC_DEVICE_INDEX=0
CONFIG_ENV_MMC_EMMC_HW_PARTITION=1
CONFIG_PHY_REALTEK=y
CONFIG_DM_RNG=y
CONFIG_RNG_STM32=y
CONFIG_USB_ONBOARD_HUB=y
CONFIG_USB_HUB_DEBOUNCE_TIMEOUT=2000
CONFIG_ERRNO_STR=y
CONFIG_OPTEE_LIB=y
CONFIG_OPTEE_IMAGE=y
CONFIG_OPTEE_TZDRAM_SIZE=0x02000000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x2FFE0000
CONFIG_SPL_CLK_CCF=y
CONFIG_SPL_CLK_COMPOSITE_CCF=y
# CONFIG_SPL_SHA1 is not set
# CONFIG_SPL_SHA256 is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_F_LEN=0x8000
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL_GENERIC=y
CONFIG_SPL_PINMUX=y
CONFIG_SPL_PINCONF=y
CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS=0x80000
