CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_SYS_DCACHE_OFF=y
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_SYS_THUMB_BUILD=y
CONFIG_ARCH_KIRKWOOD=y
CONFIG_SYS_KWD_CONFIG="board/raidsonic/ib62x0/kwbimage.cfg"
CONFIG_TEXT_BASE=0x600000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=2
CONFIG_TARGET_IB62X0=y
CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xE0000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="marvell/kirkwood-ib62x0"
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x800000
CONFIG_IDENT_STRING=" RaidSonic ICY BOX IB-NAS62x0"
CONFIG_LTO=y
CONFIG_BOOTSTD_FULL=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_BOOTCOMMAND="setenv bootargs ${console} ${mtdparts} ${bootargs_root}; ubi part root; ubifsmount ubi:rootfs; ubifsload 0x800000 ${kernel}; ubifsload 0x700000 ${fdt}; ubifsumount; fdt addr 0x700000; fdt resize; fdt chosen; bootz 0x800000 - 0x700000"
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_SYS_PBSIZE=1051
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_SYS_PROMPT="ib62x0 => "
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_IDE=y
CONFIG_CMD_NAND=y
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=orion_nand"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=orion_nand:0xe0000@0x0(uboot),0x20000@0xe0000(uboot_env),-@0x100000(root)"
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_NETCONSOLE=y
CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SYS_ATA_STRIDE=4
CONFIG_SYS_ATA_DATA_OFFSET=0x100
CONFIG_SYS_ATA_REG_OFFSET=0x100
CONFIG_SYS_ATA_ALT_OFFSET=0x100
CONFIG_SYS_ATA_IDE0_OFFSET=0x2000
CONFIG_SYS_ATA_IDE1_OFFSET=0x4000
CONFIG_LBA48=y
# CONFIG_MMC is not set
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_MVGBE=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_LZMA=y
CONFIG_BZIP2=y
