CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_SYS_DCACHE_OFF=y
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_ARCH_KIRKWOOD=y
CONFIG_SYS_KWD_CONFIG="board/alliedtelesis/SBx81LIFKW/kwbimage.cfg"
CONFIG_TEXT_BASE=0x00600000
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0xc8012000
CONFIG_TARGET_SBx81LIFKW=y
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xC0000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x40000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="kirkwood-atl-sbx81lifkw"
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=262144
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x1000000
CONFIG_IDENT_STRING="\nSBx81LIFKW"
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_SYS_CBSIZE=256
CONFIG_SYS_PBSIZE=276
CONFIG_SILENT_CONSOLE=y
CONFIG_SILENT_U_BOOT_ONLY=y
CONFIG_MISC_INIT_R=y
CONFIG_RESET_PHY_R=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_CMD_DM=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_BOOTP_NTPSERVER=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_SNTP=y
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=spi0.0:768K(boot)ro,256K(boot-env),14M(user),1M(errlog)"
CONFIG_DOS_PARTITION=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
# CONFIG_OF_UPSTREAM is not set
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_SPI_MAX_HZ=20000000
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_NETCONSOLE=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_DM_PCA953X=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_MVTWSI=y
CONFIG_I2C_MUX=y
CONFIG_I2C_MUX_PCA954x=y
CONFIG_LED=y
CONFIG_LED_GPIO=y
# CONFIG_MMC is not set
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
# CONFIG_SPI_FLASH_USE_4K_SECTORS is not set
CONFIG_MV88E61XX_SWITCH=y
CONFIG_MV88E61XX_CPU_PORT=10
CONFIG_MV88E61XX_PHY_PORTS=0x003
CONFIG_MV88E61XX_FIXED_PORTS=0x300
CONFIG_PHY_FIXED=y
CONFIG_MVGBE=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_MV=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_KIRKWOOD_SPI=y
CONFIG_MD5=y
