CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_SYS_DCACHE_OFF=y
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_ARCH_KIRKWOOD=y
CONFIG_SYS_KWD_CONFIG="board/d-link/dns325/kwbimage.cfg"
CONFIG_TEXT_BASE=0x600000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0xc8012000
CONFIG_TARGET_DNS325=y
CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xE0000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="marvell/kirkwood-dns325"
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x800000
CONFIG_IDENT_STRING="\nD-Link DNS-325"
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="if test -n ${bootenv} && usb start; then if run loadbootenv; then echo Loaded environment ${bootenv} from usb;run importbootenv;fi;if test -n ${bootenvcmd}; then echo Running bootenvcmd ...;run bootenvcmd;fi;fi;run setnandbootenv subbootcmd;"
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_CONSOLE_MUX=y
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_RESET_PHY_R=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_IDE=y
CONFIG_CMD_NAND=y
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_SYS_DISABLE_AUTOLOAD=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=orion_nand"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=orion_nand:896k(u-boot),128k(u-boot-env),5m(kernel),-(rootfs)"
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_ISO_PARTITION=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_NETCONSOLE=y
CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN=y
CONFIG_SYS_ATA_STRIDE=4
CONFIG_SYS_ATA_DATA_OFFSET=0x100
CONFIG_SYS_ATA_REG_OFFSET=0x100
CONFIG_SYS_ATA_ALT_OFFSET=0x100
CONFIG_LBA48=y
CONFIG_KIRKWOOD_GPIO=y
# CONFIG_MMC is not set
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_MVGBE=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_MV=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
