CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_IMX8M=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x40200000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2000000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_ENV_SIZE=0x4000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x200000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mm-phg"
CONFIG_TARGET_IMX8MM_PHG=y
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=524288
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_STACK=0x920000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x7E1000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x910000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x2000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x40480000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x204000
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_EXTERNAL_OFFSET=0x3000
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_OF_SYSTEM_SETUP=y
CONFIG_SYS_CBSIZE=2048
CONFIG_SYS_PBSIZE=2074
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_HAS_CUSTOM_MALLOC_START=y
CONFIG_SPL_CUSTOM_SYS_MALLOC_ADDR=0x42200000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x80000
CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x300
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_POWER=y
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_SYS_PROMPT="u-boot=> "
# CONFIG_CMD_EXPORTENV is not set
# CONFIG_CMD_IMPORTENV is not set
# CONFIG_CMD_CRC32 is not set
CONFIG_CMD_MD5SUM=y
CONFIG_MD5SUM_VERIFY=y
CONFIG_CMD_CLK=y
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_USB_SDP=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_SPL_CLK_COMPOSITE_CCF=y
CONFIG_CLK_COMPOSITE_CCF=y
CONFIG_SPL_CLK_IMX8MM=y
CONFIG_CLK_IMX8MM=y
CONFIG_MXC_GPIO=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_ES_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_SUPPORT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_MARVELL=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_SPL_PHY=y
CONFIG_SPL_NOP_PHY=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX8M=y
CONFIG_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_IMX8M_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_SPL_DM_PMIC_PCA9450=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SPL_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_PSCI=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_DM_THERMAL=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_SPL_USB_HOST=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_MXC_USB_OTG_HACTIVE=y
# CONFIG_USB_STORAGE is not set
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="FSL"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0525
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xa4a5
CONFIG_CI_UDC=y
CONFIG_SDP_LOADADDR=0x40400000
CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
CONFIG_SPL_USB_SDP_SUPPORT=y
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
