CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT_ONLY=y
CONFIG_SPL_SKIP_LOWLEVEL_INIT_ONLY=y
# CONFIG_SPL_USE_ARCH_MEMCPY is not set
# CONFIG_SPL_USE_ARCH_MEMSET is not set
CONFIG_ARCH_AT91=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x72000000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x460000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x800
CONFIG_TARGET_CORVUS=y
CONFIG_AT91_GPIO_PULLUP=y
CONFIG_ATMEL_LEGACY=y
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x70007f00
CONFIG_ENV_OFFSET=0x100000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="at91sam9g45-corvus"
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_STACK=0x4000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x300000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x3000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x800
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x70000000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x180000
CONFIG_NAND_BOOT=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_BOOTARGS="console=ttyS0,115200 earlyprintk mtdparts=atmel_nand:256k(bootstrap)ro,512k(uboot)ro,256k(env),256k(env_redundant),256k(spare),512k(dtb),6M(kernel)ro,-(rootfs) root=/dev/mtdblock7 rw rootfstype=jffs2"
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="nand read 0x70000000 0x200000 0x300000;bootm 0x70000000"
CONFIG_SYS_CBSIZE=256
CONFIG_SYS_PBSIZE=281
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x3000
CONFIG_SPL_PAD_TO=0x20000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_NAND_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_NAND_RAW_ONLY=y
CONFIG_SPL_NAND_DRIVERS=y
CONFIG_SPL_NAND_ECC=y
CONFIG_SPL_NAND_SOFTECC=y
CONFIG_SPL_NAND_BASE=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_PROMPT="U-Boot> "
# CONFIG_CMD_BDI is not set
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
# CONFIG_CMD_IMI is not set
CONFIG_CMD_DFU=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
# CONFIG_CMD_LOADS is not set
CONFIG_CMD_NAND=y
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SOURCE is not set
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_BOOTP_BOOTFILESIZE=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_DOS_PARTITION=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_NET_RETRY_COUNT=20
CONFIG_CLK=y
CONFIG_CLK_AT91=y
CONFIG_DFU_NAND=y
CONFIG_SYS_DFU_DATA_BUF_SIZE=0x100000
CONFIG_AT91_GPIO=y
# CONFIG_MMC is not set
CONFIG_MTD=y
CONFIG_SYS_NAND_DRIVER_ECC_LAYOUT=y
# CONFIG_SYS_NAND_USE_FLASH_BBT is not set
CONFIG_NAND_ATMEL=y
CONFIG_SYS_NAND_BLOCK_SIZE=0x20000
CONFIG_SYS_NAND_PAGE_SIZE=0x800
CONFIG_SYS_NAND_OOBSIZE=0x40
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_LOCATIONS=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_OFFS=0x20000
CONFIG_MACB=y
CONFIG_RMII=y
CONFIG_ATMEL_USART=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="Siemens AG"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0908
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0x02d2
CONFIG_USB_GADGET_ATMEL_USBA=y
CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
