CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x87800000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x300000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x4000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x80000
CONFIG_MX6SX=y
CONFIG_MX6_DDRCAL=y
CONFIG_TARGET_SOFTING_VINING_2000=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C1=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C3=y
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx6sx-softing-vining-2000"
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=409600
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x90000
CONFIG_SPL_LIBDISK_SUPPORT=y
# CONFIG_CMD_BMODE is not set
CONFIG_PCI=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_SUPPORT_RAW_INITRD=y
CONFIG_BOOTDELAY=0
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="run distro_bootcmd"
CONFIG_SYS_PBSIZE=532
CONFIG_SYS_CONSOLE_IS_IN_ENV=y
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_FS_EXT4=y
CONFIG_SPL_FS_LOAD_PAYLOAD_NAME="u-boot-dtb.img"
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_PART=y
CONFIG_CMD_PCI=y
# CONFIG_CMD_PINMUX is not set
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_FS_GENERIC=y
CONFIG_EFI_PARTITION=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_EMMC_HW_PARTITION=1
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="FEC"
CONFIG_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SPL_SYS_I2C_LEGACY=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_RPMB=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_ATHEROS=y
CONFIG_PHY_SMSC=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PCI_SCAN_SHOW=y
CONFIG_PCIE_IMX=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX6=y
CONFIG_POWER_LEGACY=y
CONFIG_POWER_PFUZE100=y
CONFIG_POWER_I2C=y
CONFIG_PWM_IMX=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_IMX_THERMAL=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_SPL_USB_HOST=y
CONFIG_USB_MAX_CONTROLLER_COUNT=2
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_USB_HOST_ETHER=y
CONFIG_USB_ETHER_ASIX=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="Softing"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0525
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xa4a5
CONFIG_CI_UDC=y
CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
CONFIG_SPL_USB_SDP_SUPPORT=y
