CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_IMX8M=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x40200000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2000000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=80000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x10000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x3C0000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x10000
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C1=y
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="freescale/imx8mp-libra-rdk-fpsc"
CONFIG_IMX8M_OPTEE_LOAD_ADDR=0x7e000000
CONFIG_TARGET_IMX8MP_LIBRA_FPSC=y
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=524288
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_STACK=0x960000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x920000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x98fc00
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x400
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x47602000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x3e0000
CONFIG_IMX_BOOTAUX=y
CONFIG_SPL_IMX_ROMAPI_LOADADDR=0x48000000
# CONFIG_ANDROID_BOOT_IMAGE is not set
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_EXTERNAL_OFFSET=0x3000
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_BOOTSTD_FULL=y
CONFIG_OF_SYSTEM_SETUP=y
CONFIG_FDT_FIXUP_PARTITIONS=y
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="imx8mp-libra-rdk-fpsc.dtb"
CONFIG_SYS_CBSIZE=2048
CONFIG_SYS_PBSIZE=2074
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x26000
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
CONFIG_SPL_BOOTROM_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_HAS_CUSTOM_MALLOC_START=y
CONFIG_SPL_CUSTOM_SYS_MALLOC_ADDR=0x42200000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x80000
CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x300
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_NOR_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_POWER=y
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_SYS_PROMPT="u-boot=> "
CONFIG_CMD_ERASEENV=y
CONFIG_CMD_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR_LEN=2
CONFIG_SYS_EEPROM_SIZE=4096
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_BITS=5
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_DELAY_MS=5
CONFIG_CMD_CLK=y
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_MMC_REG=y
CONFIG_CMD_MTD=y
CONFIG_CMD_SF_TEST=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_SDP=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_DEVICE_INDEX=2
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_CLK_COMPOSITE_CCF=y
CONFIG_SPL_CLK_IMX8MP=y
CONFIG_CLK_IMX8MP=y
CONFIG_FSL_CAAM=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x42800000
CONFIG_FASTBOOT_BUF_SIZE=0x13000000
CONFIG_FASTBOOT_FLASH=y
CONFIG_FASTBOOT_UUU_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC_DEV=2
CONFIG_FASTBOOT_MMC_BOOT_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_MMC_BOOT1_NAME="mmc2boot0"
CONFIG_FASTBOOT_MMC_BOOT2_NAME="mmc2boot1"
CONFIG_FASTBOOT_MMC_USER_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_MMC_USER_NAME="mmc2"
CONFIG_MXC_GPIO=y
CONFIG_DM_I2C=y
# CONFIG_SPL_DM_I2C is not set
CONFIG_SPL_SYS_I2C_LEGACY=y
CONFIG_I2C_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x51
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_ES_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_SUPPORT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_BAR=y
CONFIG_SPI_FLASH_MACRONIX=y
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_SPI_FLASH_SST=y
CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND=y
# CONFIG_SPI_FLASH_USE_4K_SECTORS is not set
CONFIG_SPI_FLASH_MTD=y
CONFIG_PHY_TI_DP83867=y
CONFIG_DM_ETH_PHY=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS_IMX=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_RGMII=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PHY_IMX8MQ_USB=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX8M=y
CONFIG_SPL_POWER_LEGACY=y
CONFIG_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_IMX8M_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_IMX8MP_HSIOMIX_BLKCTRL=y
CONFIG_POWER_PCA9450=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_SPL_POWER_I2C=y
CONFIG_DM_RNG=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_NXP_FSPI=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SPL_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_PSCI=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_TEE=y
CONFIG_OPTEE=y
CONFIG_DM_THERMAL=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_DM_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_XHCI_DWC3=y
CONFIG_USB_XHCI_DWC3_OF_SIMPLE=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_DWC3=y
CONFIG_USB_DWC3_GENERIC=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="PHYTEC"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0525
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xa4a5
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
