CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_ARCH_MVEBU=y
CONFIG_SYS_KWD_CONFIG="board/Marvell/db-xc3-24g4xg/kwbimage.cfg"
CONFIG_TEXT_BASE=0x00800000
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0xff0000
CONFIG_TARGET_DB_XC3_24G4XG=y
CONFIG_ENV_SIZE=0x10000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x100000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x40000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="armada-xp-db-xc3-24g4xg"
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x800000
CONFIG_PCI=y
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0x00800000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0x00ffffff
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_FIT_BEST_MATCH=y
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_SYS_CONSOLE_INFO_QUIET=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=96
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_SYS_ALT_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_SPI=y
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_TFTPPUT=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_FS_GENERIC=y
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ARP_TIMEOUT=200
CONFIG_NET_RETRY_COUNT=50
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_MVTWSI=y
# CONFIG_MMC is not set
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_SYS_NAND_USE_FLASH_BBT=y
CONFIG_NAND_PXA3XX=y
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT=y
CONFIG_SPI_FLASH_MACRONIX=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_SPI_FLASH_SST=y
# CONFIG_SPI_FLASH_USE_4K_SECTORS is not set
CONFIG_PCI_MVEBU=y
CONFIG_SYS_NS16550=y
CONFIG_KIRKWOOD_SPI=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_USB_HOST_ETHER=y
CONFIG_USB_ETHER_ASIX=y
CONFIG_USB_ETHER_RTL8152=y
CONFIG_USB_ETHER_SMSC95XX=y
