CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2000000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xFFFFDE00
CONFIG_MX6DL=y
CONFIG_MX6_DDRCAL=y
CONFIG_TARGET_COLIBRI_IMX6=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C1=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C2=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C3=y
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx6dl-colibri-eval-v3"
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=409600
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x14200000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_CMD_HDMIDETECT=y
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0x10000000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0x10010000
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOTDELAY=1
CONFIG_BOOTCOMMAND="run distro_bootcmd; usb start; setenv stdout serial,vidconsole; setenv stdin serial,usbkbd"
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_PREBOOT="test -n ${fdtfile} || setenv fdtfile imx6dl-colibri${variant}-${fdt_board}.dtb"
CONFIG_SYS_CBSIZE=1024
CONFIG_SYS_PBSIZE=1056
CONFIG_SYS_CONSOLE_OVERWRITE_ROUTINE=y
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO_LATE=y
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_MISC_INIT_R=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_DMA=y
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SYS_PROMPT="Colibri iMX6 # "
CONFIG_SYS_MAXARGS=48
# CONFIG_CMD_ELF is not set
# CONFIG_CMD_IMI is not set
# CONFIG_CMD_XIMG is not set
CONFIG_CMD_ASKENV=y
CONFIG_CRC32_VERIFY=y
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_SYS_ALT_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_GPT=y
CONFIG_CMD_I2C=y
# CONFIG_CMD_LOADB is not set
# CONFIG_CMD_LOADS is not set
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_SDP=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_BOOTCOUNT=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_CMD_UUID=y
CONFIG_CMD_PMIC=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_EMMC_HW_PARTITION=1
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_VERSION_VARIABLE=y
CONFIG_IP_DEFRAG=y
CONFIG_USE_IPADDR=y
CONFIG_IPADDR="192.168.10.2"
CONFIG_USE_NETMASK=y
CONFIG_NETMASK="255.255.255.0"
CONFIG_USE_SERVERIP=y
CONFIG_SERVERIP="192.168.10.1"
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_TFTP_BLOCKSIZE=16352
CONFIG_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_BOOTCOUNT_LIMIT=y
CONFIG_BOOTCOUNT_ENV=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x14420000
CONFIG_FASTBOOT_UUU_SUPPORT=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SPL_SYS_I2C_LEGACY=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
CONFIG_SYS_MXC_I2C3_SPEED=400000
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ8XXX=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX6=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_DM_PMIC_PFUZE100=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_PFUZE100=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_IMX_THERMAL=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_SPL_USB_HOST=y
CONFIG_USB_MAX_CONTROLLER_COUNT=2
CONFIG_USB_KEYBOARD=y
CONFIG_USB_HOST_ETHER=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="Toradex"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x1b67
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0x4000
CONFIG_USB_GADGET_OS_DESCRIPTORS=y
CONFIG_CI_UDC=y
CONFIG_SPL_USB_SDP_SUPPORT=y
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
