CONFIG_ARM=y
CONFIG_SYS_THUMB_BUILD=y
CONFIG_ARCH_MX5=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x71000000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0xa00000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x8000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=2
CONFIG_ENV_SIZE=0x4000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x100000
CONFIG_TARGET_M53MENLO=y
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx53-m53menlo"
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_BOOTCOUNT_BOOTLIMIT=3
CONFIG_SYS_BOOTCOUNT_ADDR=0x53FA401C
CONFIG_SPL_STACK=0x70004000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x70008000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x70800000
CONFIG_WATCHDOG_TIMEOUT_MSECS=8000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_SYS_BOOTCOUNT_SINGLEWORD=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x180000
CONFIG_FIT=y
CONFIG_BOOTDELAY=1
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_BOOTARGS="console=ttymxc0,115200"
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="run mmc_mmc"
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_PREBOOT="run try_bootscript"
CONFIG_SYS_CBSIZE=1024
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_SPL_PAD_TO=0x8000
CONFIG_SPL_NO_BSS_LIMIT=y
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_NAND_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_TARGET="u-boot-with-nand-spl.imx"
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_ASKENV=y
CONFIG_CMD_GREPENV=y
CONFIG_CMD_DM=y
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_NAND_TRIMFFS=y
# CONFIG_CMD_PINMUX is not set
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_BMP=y
CONFIG_CMD_BOOTCOUNT=y
CONFIG_CMD_BTRFS=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_FS_GENERIC=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=mxc_nand"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=mxc_nand:1m(u-boot),512k(env1),512k(env2),-(ubi)"
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_RANGE=0x80000
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_USE_BOOTFILE=y
CONFIG_BOOTFILE="fitImage"
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="FEC0"
CONFIG_USE_HOSTNAME=y
CONFIG_HOSTNAME="m53menlo"
CONFIG_VERSION_VARIABLE=y
CONFIG_BOOTCOUNT_LIMIT=y
CONFIG_BOOTCOUNT_ALTBOOTCMD="if test ${mmcpart} -eq 1 ; then setenv mmcpart 2 ; else setenv mmcpart 1 ; fi ; boot"
CONFIG_SYS_BOOTCOUNT_MAGIC=0x0B01C041
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
CONFIG_FSL_IIM=y
CONFIG_FSL_ESDHC_IMX=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_SYS_NAND_USE_FLASH_BBT=y
CONFIG_NAND_MXC=y
CONFIG_MXC_NAND_HWECC=y
CONFIG_SYS_NAND_BLOCK_SIZE=0x20000
CONFIG_SYS_NAND_PAGE_SIZE=0x800
CONFIG_SYS_NAND_OOBSIZE=0x40
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_LOCATIONS=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_OFFS=0x8000
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ8XXX=y
CONFIG_DM_MDIO=y
CONFIG_DM_ETH_PHY=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX5=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_M41T62=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_MX5=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_USB_HOST_ETHER=y
CONFIG_USB_ETHER_ASIX=y
CONFIG_USB_ETHER_MCS7830=y
CONFIG_USB_ETHER_SMSC95XX=y
CONFIG_VIDEO=y
CONFIG_VIDEO_LOGO=y
# CONFIG_VIDEO_BPP8 is not set
# CONFIG_VIDEO_BPP32 is not set
CONFIG_SYS_WHITE_ON_BLACK=y
CONFIG_VIDEO_IPUV3=y
CONFIG_IMX_VIDEO_SKIP=y
CONFIG_SPLASH_SCREEN=y
CONFIG_SPLASH_SCREEN_ALIGN=y
CONFIG_SPLASH_SOURCE=y
CONFIG_VIDEO_BMP_GZIP=y
CONFIG_VIDEO_LOGO_MAX_SIZE=0x200000
CONFIG_BMP_16BPP=y
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
