CONFIG_ARM=y
CONFIG_SPL_SYS_ICACHE_OFF=y
CONFIG_SPL_SYS_DCACHE_OFF=y
CONFIG_ARCH_IMX8=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x80020000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2800000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x4000
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_ENV_SOURCE_FILE="imx8qm_dmsse20-a1"
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x80200000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x80000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8qm-dmsse20-a1"
CONFIG_AHAB_BOOT=y
CONFIG_BOOTAUX_RESERVED_MEM_BASE=0x88000000
CONFIG_BOOTAUX_RESERVED_MEM_SIZE=0x08000000
CONFIG_TARGET_IMX8QM_DMSSE20_A1=y
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_STACK=0x13e000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x128000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x1000
CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x04000000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x80280000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_REMAKE_ELF=y
# CONFIG_EFI_LOADER is not set
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_SIGNATURE=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="mmc dev ${mmcdev}; if mmc rescan; then if run loadbootscript; then run bootscript; else if run loadimage; then run mmcboot; else run netboot; fi; fi; else booti ${loadaddr} - ${fdt_addr}; fi"
CONFIG_LOG=y
# CONFIG_DISPLAY_CPUINFO is not set
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x1f000
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_HAS_CUSTOM_MALLOC_START=y
CONFIG_SPL_CUSTOM_SYS_MALLOC_ADDR=0x120000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x3000
CONFIG_SPL_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
# CONFIG_BOOTM_NETBSD is not set
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_MMC_DEVICE_INDEX=2
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_SPL_CLK=y
CONFIG_CLK_IMX8=y
CONFIG_DM_PCA953X=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_IMX_LPI2C=y
CONFIG_MISC=y
CONFIG_MMC_BROKEN_CD=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_SUPPORT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_ADDR_ENABLE=y
CONFIG_PHY_ATHEROS=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_FEC_MXC_SHARE_MDIO=y
CONFIG_FEC_MXC_MDIO_BASE=0x5B040000
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX8=y
CONFIG_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_IMX8_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_SPL_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_RV8803=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_FSL_LPUART=y
CONFIG_SPL_TINY_MEMSET=y
