CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x87800000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x4000000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=10000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x8000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xF0000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x4000
CONFIG_MX6UL=y
CONFIG_TARGET_KONTRON_MX6UL=y
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_KONTRON_HW_UID=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="nxp/imx/imx6ul-kontron-bl"
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_BOOTCOUNT_BOOTLIMIT=3
CONFIG_SF_DEFAULT_BUS=1
CONFIG_SPL=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0xF8000
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI=y
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0x80000000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0x90000000
# CONFIG_ANDROID_BOOT_IMAGE is not set
CONFIG_FIT=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_BOOTSTD_FULL=y
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_FDT_FIXUP_PARTITIONS=y
CONFIG_SYS_PBSIZE=532
CONFIG_SYS_CONSOLE_IS_IN_ENV=y
CONFIG_BOARD_TYPES=y
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_SPL_RAW_IMAGE_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LEGACY_IMAGE_FORMAT=y
CONFIG_SPL_LEGACY_IMAGE_CRC_CHECK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=y
CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS=0x11400
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_MTD=y
CONFIG_CMD_SF_TEST=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_SDP=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_WDT=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_SYSBOOT=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FS_UUID=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nor0=spi1.0,spi-nand0=spi4.0"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=spi1.0:960k(u-boot),32k(env),32k(env_redundant);spi4.0:-(UBI)"
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_UPSTREAM=y
CONFIG_OF_LIST="nxp/imx/imx6ul-kontron-bl nxp/imx/imx6ull-kontron-bl"
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_NOWHERE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="eth0"
CONFIG_USE_HOSTNAME=y
CONFIG_HOSTNAME="kontron-mx6ul"
CONFIG_BOOTCOUNT_LIMIT=y
CONFIG_BOOTCOUNT_ENV=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_FLASH=y
CONFIG_FASTBOOT_UUU_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC_DEV=0
CONFIG_FASTBOOT_MMC_BOOT_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_MMC_USER_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_MMC_USER_NAME="mmc1"
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_MTD_SPI_NAND=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_MACRONIX=y
CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND=y
CONFIG_SPI_FLASH_MTD=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ8XXX=y
CONFIG_DM_ETH_PHY=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX6=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_CONS_INDEX=4
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_FSL_QSPI=y
# CONFIG_FSL_QSPI_AHB_FULL_MAP is not set
CONFIG_MXC_SPI=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG_AUTO=y
CONFIG_IMX_THERMAL=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_SPL_USB_HOST=y
CONFIG_USB_MAX_CONTROLLER_COUNT=2
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="FSL"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0525
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xa4a5
CONFIG_CI_UDC=y
CONFIG_SDP_LOADADDR=0x8f7fffc0
CONFIG_SPL_USB_SDP_SUPPORT=y
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
