CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT_ONLY=y
CONFIG_SPL_SKIP_LOWLEVEL_INIT_ONLY=y
# CONFIG_SPL_USE_ARCH_MEMCPY is not set
# CONFIG_SPL_USE_ARCH_MEMSET is not set
CONFIG_ARCH_ROCKCHIP=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x60000000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x2000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x60100000
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=20000000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x3F8000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="rockchip/rk3188-radxarock"
CONFIG_ROCKCHIP_RK3188=y
# CONFIG_ROCKCHIP_STIMER is not set
CONFIG_TARGET_ROCK=y
CONFIG_SPL_STACK_R_ADDR=0x60080000
CONFIG_SPL_STACK=0x10087fff
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x10080800
CONFIG_SPL_STACK_R=y
CONFIG_SPL_STACK_R_MALLOC_SIMPLE_LEN=0x2000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x60800800
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0x20064000
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=24000000
CONFIG_DEBUG_UART=y
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="rockchip/rk3188-radxarock.dtb"
# CONFIG_DISPLAY_CPUINFO is not set
CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO_LATE=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x7800
CONFIG_SPL_NO_BSS_LIMIT=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_SPI=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS="pinctrl-0 pinctrl-names clock-names interrupt-parent assigned-clocks assigned-clock-rates assigned-clock-parents"
CONFIG_SPL_OF_PLATDATA=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_REGMAP=y
CONFIG_SYSCON=y
# CONFIG_SPL_SIMPLE_BUS is not set
CONFIG_CLK=y
CONFIG_ROCKCHIP_GPIO=y
CONFIG_SYS_I2C_ROCKCHIP=y
CONFIG_LED=y
CONFIG_MMC_DW=y
CONFIG_MMC_DW_ROCKCHIP=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_DM_PMIC=y
# CONFIG_SPL_PMIC_CHILDREN is not set
CONFIG_PMIC_ACT8846=y
CONFIG_REGULATOR_ACT8846=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_RAM=y
CONFIG_DEBUG_UART_SHIFT=2
CONFIG_SYS_NS16550_MEM32=y
CONFIG_ROCKCHIP_SERIAL=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_TIMER=y
CONFIG_SPL_TIMER=y
CONFIG_ROCKCHIP_TIMER=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_ROCKCHIP_USB2_PHY=y
CONFIG_RANDOM_UUID=y
CONFIG_SPL_TINY_MEMSET=y
CONFIG_CMD_DHRYSTONE=y
CONFIG_ERRNO_STR=y
