#include <configs/renesas_rcar3.config>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_RENESAS=y
CONFIG_RCAR_GEN3=y
CONFIG_COUNTER_FREQUENCY=16666666
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x2000
CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xFFFE0000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="renesas/r8a77951-ulcb"
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0xe6338000
CONFIG_TARGET_ULCB=y
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_STACK=0xe6304000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0xe633f000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x1000
CONFIG_SYS_MONITOR_BASE=0x00000000
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="setexpr dloadaddr ${loadaddr} + 0x200000 && setexpr dloadaddr ${dloadaddr} \\\\& 0xffc00000 && setexpr kloadaddr ${dloadaddr} + 0x200000 && tftp ${dloadaddr} Image-r8a77951-ulcb.dtb && tftp ${kloadaddr} Image && booti ${kloadaddr} - ${dloadaddr}"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="r8a77951-ulcb.dtb"
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_DELAY_MS=10
CONFIG_CMD_DFU=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_OF_LIST="renesas/r8a77951-ulcb renesas/r8a77960-ulcb renesas/r8a77965-ulcb"
CONFIG_MULTI_DTB_FIT_LZO=y
CONFIG_MULTI_DTB_FIT_USER_DEFINED_AREA=y
CONFIG_OF_DTB_PROPS_REMOVE=y
CONFIG_OF_REMOVE_PROPS="dmas dma-names interrupt-parent interrupts interrupts-extended interrupt-names interrupt-map interrupt-map-mask iommus"
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_EMMC_HW_PARTITION=2
CONFIG_DFU_TFTP=y
CONFIG_DFU_RAM=y
CONFIG_DFU_SF=y
CONFIG_SYS_I2C_RCAR_IIC=y
CONFIG_MISC=y
CONFIG_I2C_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x70
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_SUPPORT=y
CONFIG_RENESAS_SDHI=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_MTD_NOR_FLASH=y
CONFIG_SYS_FLASH_CFI_WIDTH_16BIT=y
CONFIG_CFI_FLASH=y
CONFIG_CFI_FLASH_USE_WEAK_ACCESSORS=y
CONFIG_FLASH_CFI_MTD=y
CONFIG_SYS_FLASH_PROTECTION=y
CONFIG_SYS_FLASH_CFI=y
CONFIG_SYS_FLASH_QUIET_TEST=y
CONFIG_RENESAS_RPC_HF=y
CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT=256
CONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS_DETECT=y
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ90X1=y
CONFIG_DM_ETH_PHY=y
CONFIG_RENESAS_RAVB=y
CONFIG_SYSINFO=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_TEE=y
CONFIG_OPTEE=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_GENERIC=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
