CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_IMX8M=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x40200000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2000000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=3
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=40000000
CONFIG_SF_DEFAULT_MODE=0
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x400000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x10000
CONFIG_IMX_CONFIG="board/advantech/imx8mp_rsb3720a1/imximage-8mp-lpddr4.cfg"
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mp-rsb3720-a1"
CONFIG_TARGET_IMX8MP_RSB3720A1_4G=y
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=524288
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_STACK=0x960000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x920000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x98fc00
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x400
CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x2000000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x40480000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_IMX_BOOTAUX=y
CONFIG_SPL_IMX_ROMAPI_LOADADDR=0x48000000
CONFIG_REMAKE_ELF=y
CONFIG_EFI_SECURE_BOOT=y
CONFIG_EFI_SET_TIME=y
CONFIG_EFI_RUNTIME_UPDATE_CAPSULE=y
CONFIG_EFI_CAPSULE_ON_DISK=y
CONFIG_EFI_CAPSULE_FIRMWARE_FIT=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_EXTERNAL_OFFSET=0x3000
CONFIG_FIT_SIGNATURE=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_OF_SYSTEM_SETUP=y
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="imx8mp-rsb3720-a1.dtb"
CONFIG_SYS_CBSIZE=2048
CONFIG_SYS_PBSIZE=2074
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x26000
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
CONFIG_SPL_BOOTROM_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_HAS_CUSTOM_MALLOC_START=y
CONFIG_SPL_CUSTOM_SYS_MALLOC_ADDR=0x42200000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x80000
CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x300
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_POWER=y
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_SYS_PROMPT="u-boot=> "
CONFIG_CMD_BOOTEFI_SELFTEST=y
CONFIG_CMD_ERASEENV=y
CONFIG_CMD_NVEDIT_EFI=y
CONFIG_CMD_EEPROM=y
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_SHA1SUM=y
CONFIG_CMD_BIND=y
CONFIG_CMD_CLK=y
CONFIG_CMD_DFU=y
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_GPT=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_READ=y
CONFIG_CMD_SNTP=y
CONFIG_CMD_BMP=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_EFIDEBUG=y
CONFIG_CMD_RTC=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_CMD_GETTIME=y
CONFIG_CMD_TIMER=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_DEVICE_INDEX=2
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="eth1"
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_REGMAP=y
CONFIG_SYSCON=y
CONFIG_CLK_COMPOSITE_CCF=y
CONFIG_CLK_IMX8MP=y
CONFIG_DFU_TFTP=y
CONFIG_DFU_MMC=y
CONFIG_DFU_RAM=y
CONFIG_DFU_SF=y
CONFIG_UDP_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x42800000
CONFIG_FASTBOOT_BUF_SIZE=0x5000000
CONFIG_FASTBOOT_FLASH=y
CONFIG_FASTBOOT_UUU_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC_DEV=2
CONFIG_MXC_GPIO=y
CONFIG_DM_PCA953X=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_LED=y
CONFIG_LED_GPIO=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_RPMB=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_ES_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_SUPPORT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_BAR=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_PHY_ANEG_TIMEOUT=20000
CONFIG_PHY_REALTEK=y
CONFIG_DM_ETH_PHY=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS_IMX=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX8M=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_DM_PMIC_PCA9450=y
CONFIG_SPL_DM_PMIC_PCA9450=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_SPL_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_SPL_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_SPL_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_S35392A=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SPL_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_PSCI=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_DM_THERMAL=y
CONFIG_VIDEO=y
CONFIG_SYS_WHITE_ON_BLACK=y
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
CONFIG_SHA384=y
CONFIG_LZO=y
CONFIG_BZIP2=y
