#include <configs/renesas_rcar3.config>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_RENESAS=y
CONFIG_RCAR_GEN3=y
CONFIG_COUNTER_FREQUENCY=16666666
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x2000
CONFIG_ENV_SIZE=0x40000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x700000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x40000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="renesas/r8a77980-condor"
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0xe6318000
CONFIG_TARGET_CONDOR=y
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_STACK=0xe6304000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0xe631f000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x1000
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="setexpr dloadaddr ${loadaddr} + 0x200000 && setexpr dloadaddr ${dloadaddr} \\\\& 0xffc00000 && setexpr kloadaddr ${dloadaddr} + 0x200000 && tftp ${dloadaddr} Image-r8a77980-condor.dtb && tftp ${kloadaddr} Image && booti ${kloadaddr} - ${dloadaddr}"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="r8a77980-condor.dtb"
# CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F is not set
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_DELAY_MS=10
CONFIG_CMD_DFU=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_OF_DTB_PROPS_REMOVE=y
CONFIG_OF_REMOVE_PROPS="dmas dma-names interrupt-parent interrupts interrupts-extended interrupt-names interrupt-map interrupt-map-mask iommus"
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_DFU_TFTP=y
CONFIG_DFU_RAM=y
CONFIG_DFU_SF=y
CONFIG_SYS_I2C_RCAR_I2C=y
CONFIG_MISC=y
CONFIG_I2C_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x50
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS200_SUPPORT=y
CONFIG_RENESAS_SDHI=y
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
# CONFIG_SPI_FLASH_USE_4K_SECTORS is not set
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ90X1=y
CONFIG_DM_ETH_PHY=y
CONFIG_SH_ETHER=y
CONFIG_SYSINFO=y
CONFIG_TEE=y
CONFIG_OPTEE=y
