CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX23=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x40002000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_SIZE=0x4000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x40000
CONFIG_IMX_CONFIG=""
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx23-olinuxino"
CONFIG_TARGET_MX23_OLINUXINO=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x00001000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x42000000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="mmc dev ${mmcdev}; if mmc rescan; then if run loadbootscript; then run bootscript; else if run loaduimage; then run mmcboot; else run netboot; fi; fi; else run netboot; fi"
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
# CONFIG_SPL_FRAMEWORK is not set
CONFIG_SPL_NO_BSS_LIMIT=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_USE_BOOTFILE=y
CONFIG_BOOTFILE="uImage"
CONFIG_VERSION_VARIABLE=y
CONFIG_MXS_GPIO=y
CONFIG_LED_STATUS=y
CONFIG_LED_STATUS_GPIO=y
CONFIG_LED_STATUS0=y
CONFIG_LED_STATUS_BIT=778
CONFIG_LED_STATUS_STATE=2
CONFIG_LED_STATUS_BOOT_ENABLE=y
CONFIG_LED_STATUS_BOOT=0
CONFIG_LED_STATUS_CMD=y
CONFIG_MMC_MXS=y
CONFIG_CONS_INDEX=0
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_HOST_ETHER=y
CONFIG_USB_ETHER_SMSC95XX=y
