CONFIG_ARM=y
CONFIG_SYS_L2CACHE_OFF=y
CONFIG_ARCH_TEGRA=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x00110000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=2
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x1FFE0000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="tegra20-plutux"
CONFIG_SPL_STACK=0xffffc
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x00108000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x1000000
CONFIG_TEGRA20=y
CONFIG_TARGET_PLUTUX=y
CONFIG_TEGRA_ENABLE_UARTD=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_OF_SYSTEM_SETUP=y
CONFIG_SYS_PBSIZE=2084
CONFIG_CONSOLE_MUX=y
CONFIG_SYS_STDIO_DEREGISTER=y
CONFIG_SPL_FOOTPRINT_LIMIT=y
CONFIG_SPL_MAX_FOOTPRINT=0x8000
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_HAS_CUSTOM_MALLOC_START=y
CONFIG_SPL_CUSTOM_SYS_MALLOC_ADDR=0x90000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x10000
CONFIG_SYS_PROMPT="Tegra20 (Plutux) # "
# CONFIG_CMD_IMI is not set
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
# CONFIG_SPL_DOS_PARTITION is not set
# CONFIG_SPL_EFI_PARTITION is not set
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_TEGRA_NAND=y
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_SYS_NS16550=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_TEGRA=y
CONFIG_USB_HOST_ETHER=y
CONFIG_USB_ETHER_SMSC95XX=y
