CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x1000000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x100000
CONFIG_MX6QDL=y
CONFIG_TARGET_MX6Q_ENGICAM=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx6q-icore-mipi"
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=409600
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL=y
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0x021f0000
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=24000000
CONFIG_SPL_LIBDISK_SUPPORT=y
# CONFIG_CMD_BMODE is not set
CONFIG_DEBUG_UART=y
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0x80000000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0x88000000
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_SIGNATURE=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_LEGACY_IMAGE_FORMAT=y
CONFIG_SUPPORT_RAW_INITRD=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="run $modeboot"
CONFIG_SYS_PBSIZE=546
CONFIG_SPL_RAW_IMAGE_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_OS_BOOT=y
# CONFIG_SPL_BOOTZ is not set
CONFIG_SPL_PAYLOAD_ARGS_ADDR=0x18000000
CONFIG_SPL_FALCON_BOOT_MMCSD=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_KERNEL_SECTOR=0x1000
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_ARGS_SECTOR=0x800
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_ARGS_SECTORS=0x10
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_PROMPT="icorem6qdl-mipi> "
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_SPL=y
CONFIG_CRC32_VERIFY=y
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_FS_GENERIC=y
CONFIG_OF_LIST="imx6q-icore-mipi imx6dl-icore-mipi"
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_SMSC=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX6=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_IMX_THERMAL=y
