CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_SYS_DCACHE_OFF=y
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_SYS_THUMB_BUILD=y
CONFIG_ARCH_KIRKWOOD=y
CONFIG_SUPPORT_PASSING_ATAGS=y
CONFIG_CMDLINE_TAG=y
CONFIG_INITRD_TAG=y
CONFIG_SYS_KWD_CONFIG="board/zyxel/nsa325/kwbimage.cfg"
CONFIG_TEXT_BASE=0x600000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=2
CONFIG_TARGET_NSA325=y
CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xC0000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="marvell/kirkwood-nsa325"
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x800000
CONFIG_IDENT_STRING="\nZyXEL NSA325 2-Bay Power Media Server"
CONFIG_PCI=y
CONFIG_LTO=y
CONFIG_BOOTSTD_FULL=y
CONFIG_BOOTSTD_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOTSTAGE=y
CONFIG_SHOW_BOOT_PROGRESS=y
CONFIG_BOOTDELAY=10
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_SYS_PROMPT="NSA325> "
# CONFIG_BOOTM_PLAN9 is not set
# CONFIG_BOOTM_RTEMS is not set
# CONFIG_BOOTM_VXWORKS is not set
# CONFIG_CMD_ELF is not set
# CONFIG_CMD_IMI is not set
# CONFIG_CMD_XIMG is not set
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MTD=y
CONFIG_CMD_NAND=y
CONFIG_CMD_PCI=y
CONFIG_CMD_SATA=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_DNS=y
CONFIG_CMD_SNTP=y
# CONFIG_CMD_BLOCK_CACHE is not set
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=orion_nand"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=orion_nand:0x100000(uboot),0x80000(stock_uboot_env),0x80000(key_store),0x80000(info),0xA00000(etc),0xA00000(kernel_1),0x2FC0000(rootfs1),0xA00000(kernel_2),0x2FC0000(rootfs2)"
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_PARTITION_TYPE_GUID=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_VERSION_VARIABLE=y
CONFIG_NETCONSOLE=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SATA_MV=y
CONFIG_SYS_SATA_MAX_DEVICE=2
CONFIG_LBA48=y
CONFIG_SYS_64BIT_LBA=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_MVTWSI=y
# CONFIG_MMC is not set
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_PHY_MARVELL=y
CONFIG_MVGBE=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PCI_MVEBU=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_PCF8563=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_XHCI_PCI=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_UBIFS_SILENCE_MSG=y
