CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_ARCH_AT91=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x26f00000
CONFIG_TARGET_SAMA5D3_XPLAINED=y
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x20003ef0
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="at91-sama5d3_xplained"
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=1048576
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_STACK=0x318000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x300000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x20000000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x80000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x22000000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0xffffee00
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=132000000
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x100000
CONFIG_DEBUG_UART_BOARD_INIT=y
CONFIG_DEBUG_UART=y
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_CONFIG=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_NAND_BOOT=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_BOOTARGS="console=ttyS0,115200 earlyprintk mtdparts=atmel_nand:256k(bootstrap)ro,768k(uboot)ro,256K(env_redundant),256k(env),512k(dtb),6M(kernel)ro,-(rootfs) rootfstype=ubifs ubi.mtd=6 root=ubi0:rootfs"
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="nand read 0x21000000 0x180000 0x80000;nand read 0x22000000 0x200000 0x600000;bootz 0x22000000 - 0x21000000"
CONFIG_SYS_CBSIZE=256
CONFIG_SYS_PBSIZE=276
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x18000
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x80000
CONFIG_SPL_NAND_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_NAND_DRIVERS=y
CONFIG_SPL_NAND_BASE=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
# CONFIG_CMD_LOADS is not set
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_NAND=y
CONFIG_CMD_NAND_TRIMFFS=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_BOOTP_BOOTFILESIZE=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_HASH=y
CONFIG_HASH_VERIFY=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS="interrupts interrupt-parent dmas dma-names"
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS=y
CONFIG_CLK=y
CONFIG_SPL_CLK=y
CONFIG_CLK_AT91=y
CONFIG_AT91_UTMI=y
CONFIG_AT91_H32MX=y
CONFIG_AT91_GPIO=y
CONFIG_GENERIC_ATMEL_MCI=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_NAND_ATMEL=y
CONFIG_PMECC_CAP=4
CONFIG_SPL_GENERATE_ATMEL_PMECC_HEADER=y
CONFIG_SYS_NAND_BLOCK_SIZE=0x20000
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_SYS_NAND_PAGE_SIZE=0x800
CONFIG_SYS_NAND_OOBSIZE=0x40
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_LOCATIONS=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_OFFS=0x40000
CONFIG_MACB=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_AT91=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_DEBUG_UART_ANNOUNCE=y
CONFIG_ATMEL_USART=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SPL_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_AT91=y
CONFIG_TIMER=y
CONFIG_SPL_TIMER=y
CONFIG_ATMEL_PIT_TIMER=y
CONFIG_SPL_ATMEL_PIT_TIMER=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_ATMEL=y
CONFIG_USB_ATMEL_CLK_SEL_UPLL=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_W1=y
CONFIG_W1_GPIO=y
CONFIG_W1_EEPROM=y
CONFIG_W1_EEPROM_DS24XXX=y
