CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_STM32MP=y
CONFIG_TFABOOT=y
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x210000
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0xc0400000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x900000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="st/stm32mp135f-dk"
CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x2000000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0xc2000000
CONFIG_STM32MP13X=y
CONFIG_DDR_CACHEABLE_SIZE=0x8000000
CONFIG_CMD_STM32KEY=y
CONFIG_MFD_STM32_TIMERS=y
CONFIG_TARGET_ST_STM32MP13X=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x940000
CONFIG_CMD_STM32PROG=y
# CONFIG_ARMV7_NONSEC is not set
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0xc0000000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0xc4000000
# CONFIG_ANDROID_BOOT_IMAGE is not set
CONFIG_FIT=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOTDELAY=1
CONFIG_BOOTCOMMAND="run bootcmd_stm32mp"
CONFIG_SYS_PROMPT="STM32MP> "
CONFIG_CMD_ADTIMG=y
CONFIG_CMD_ERASEENV=y
CONFIG_CMD_NVEDIT_EFI=y
CONFIG_CMD_MEMINFO=y
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_UNZIP=y
CONFIG_CMD_ADC=y
CONFIG_CMD_CLK=y
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_PWM=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_LSBLK=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_EFIDEBUG=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_CMD_RNG=y
CONFIG_CMD_TIMER=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_LOG=y
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_OF_LIVE=y
CONFIG_OF_UPSTREAM_BUILD_VENDOR=y
CONFIG_OF_UPSTREAM_VENDOR="st"
CONFIG_ENV_IS_NOWHERE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_DEVICE_INDEX=-1
CONFIG_ENV_MMC_USE_DT=y
CONFIG_STM32_ADC=y
CONFIG_SYS_64BIT_LBA=y
CONFIG_BUTTON=y
CONFIG_BUTTON_GPIO=y
CONFIG_CLK_SCMI=y
CONFIG_SET_DFU_ALT_INFO=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0xc0000000
CONFIG_FASTBOOT_BUF_SIZE=0x02000000
CONFIG_FASTBOOT_FLASH=y
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC_DEV=0
CONFIG_FASTBOOT_CMD_OEM_FORMAT=y
CONFIG_FASTBOOT_CMD_OEM_PARTCONF=y
CONFIG_GPIO_HOG=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_STM32F7=y
CONFIG_LED=y
CONFIG_LED_GPIO=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_STM32_SDMMC2=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_PHY=y
CONFIG_PHY_STM32_USBPHYC=y
CONFIG_PINCONF=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_REGULATOR_SCMI=y
CONFIG_DM_PWM=y
CONFIG_PWM_STM32=y
CONFIG_RESET_SCMI=y
CONFIG_DM_RNG=y
CONFIG_RNG_STM32=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_STM32=y
CONFIG_SERIAL_RX_BUFFER=y
CONFIG_SYSRESET_PSCI=y
CONFIG_TEE=y
CONFIG_OPTEE=y
# CONFIG_OPTEE_TA_AVB is not set
CONFIG_USB=y
CONFIG_DM_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_GENERIC=y
CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
CONFIG_USB_OHCI_GENERIC=y
CONFIG_USB_ONBOARD_HUB=y
CONFIG_USB_HUB_DEBOUNCE_TIMEOUT=2000
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="STMicroelectronics"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0483
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0x5720
CONFIG_USB_GADGET_DWC2_OTG=y
CONFIG_ERRNO_STR=y
