CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_SUNXI=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="sun7i-a20-wexler-tab7200"
CONFIG_SPL=y
CONFIG_MACH_SUN7I=y
CONFIG_DRAM_CLK=384
CONFIG_AXP_GPIO=y
CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:800,y:480,depth:24,pclk_khz:33000,le:45,ri:210,up:22,lo:22,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0"
CONFIG_VIDEO_LCD_POWER="PH8"
CONFIG_VIDEO_LCD_BL_EN="PH7"
CONFIG_VIDEO_LCD_BL_PWM="PB2"
# CONFIG_SYS_MALLOC_CLEAR_ON_INIT is not set
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_MVTWSI=y
CONFIG_SYS_I2C_SLAVE=0x7f
CONFIG_SYS_I2C_SPEED=400000
CONFIG_REGULATOR_AXP_USB_POWER=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
CONFIG_USB_MUSB_HOST=y
