CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_ARCH_ROCKCHIP=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x60000000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x60100000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="rockchip/rv1108-evb"
CONFIG_ROCKCHIP_RV1108=y
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x62000000
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0x10210000
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=24000000
# CONFIG_DEBUG_UART_BOARD_INIT is not set
CONFIG_DEBUG_UART=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="sf probe;sf read 0x62000000 0x140800 0x500000;dcache off;go 0x62000000"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="rv1108-evb.dtb"
# CONFIG_DISPLAY_CPUINFO is not set
CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO_LATE=y
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_REGMAP=y
CONFIG_SYSCON=y
CONFIG_CLK=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x62000000
CONFIG_FASTBOOT_BUF_SIZE=0x08000000
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC_DEV=1
CONFIG_ROCKCHIP_GPIO=y
CONFIG_SYS_I2C_ROCKCHIP=y
CONFIG_SPI_FLASH_GIGADEVICE=y
CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND=y
CONFIG_SPI_FLASH_MTD=y
CONFIG_ETH_DESIGNWARE=y
CONFIG_GMAC_ROCKCHIP=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_BAUDRATE=1500000
CONFIG_DEBUG_UART_SHIFT=2
CONFIG_SYS_NS16550_MEM32=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_GENERIC=y
CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
CONFIG_USB_OHCI_GENERIC=y
CONFIG_USB_DWC2=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_DWC2_OTG=y
CONFIG_RANDOM_UUID=y
CONFIG_ERRNO_STR=y
