CONFIG_ARM=y
CONFIG_COUNTER_FREQUENCY=25000000
CONFIG_TARGET_SL28=y
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x202000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x4000
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=2
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x1800eff0
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x3e0000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x10000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="freescale/fsl-ls1028a-kontron-sl28"
CONFIG_SYS_FSL_SDHC_CLK_DIV=1
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=1048576
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_STACK=0x18009ff0
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x18010000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x80100000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x100000
CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x800000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x82000000
CONFIG_SPL_SIZE_LIMIT=0x20000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x3f0000
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI=y
# CONFIG_PSCI_RESET is not set
CONFIG_ARMV8_PSCI=y
CONFIG_ARMV8_PSCI_RELOCATE=y
CONFIG_AHCI=y
CONFIG_SYS_FSL_NUM_CC_PLLS=3
CONFIG_MP=y
CONFIG_EFI_SET_TIME=y
CONFIG_EFI_RUNTIME_UPDATE_CAPSULE=y
CONFIG_EFI_CAPSULE_FIRMWARE_FIT=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOTDELAY=10
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_OF_STDOUT_VIA_ALIAS=y
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_SYS_CBSIZE=256
CONFIG_SYS_PBSIZE=276
# CONFIG_BOARD_INIT is not set
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
# CONFIG_HWCONFIG is not set
CONFIG_PCI_INIT_R=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x20000
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x200000
CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x900
CONFIG_SPL_MPC8XXX_INIT_DDR=y
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=y
CONFIG_CMDLINE_PS_SUPPORT=y
CONFIG_CMD_ASKENV=y
CONFIG_CMD_GREPENV=y
CONFIG_CMD_NVEDIT_EFI=y
CONFIG_CMD_DFU=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_GPT=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_PCI=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_WDT=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_EFIDEBUG=y
CONFIG_CMD_RNG=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_UPSTREAM=y
CONFIG_OF_LIST="freescale/fsl-ls1028a-kontron-sl28 freescale/fsl-ls1028a-kontron-sl28-var1 freescale/fsl-ls1028a-kontron-sl28-var2 freescale/fsl-ls1028a-kontron-sl28-var3 freescale/fsl-ls1028a-kontron-sl28-var4"
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_SYS_RX_ETH_BUFFER=8
CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS=y
CONFIG_SATA=y
CONFIG_SCSI_AHCI=y
CONFIG_SATA_CEVA=y
CONFIG_FSL_CAAM=y
CONFIG_SYS_FSL_DDR3=y
CONFIG_DDR_ECC=y
CONFIG_ECC_INIT_VIA_DDRCONTROLLER=y
CONFIG_DFU_MMC=y
CONFIG_DFU_SF=y
CONFIG_SL28CPLD_GPIO=y
CONFIG_I2C_SET_DEFAULT_BUS_NUM=y
CONFIG_I2C_MUX=y
CONFIG_SL28CPLD=y
CONFIG_MMC_HS400_SUPPORT=y
CONFIG_FSL_ESDHC=y
CONFIG_FSL_ESDHC_SUPPORT_ADMA2=y
# CONFIG_SPI_FLASH_UNLOCK_ALL is not set
CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND=y
# CONFIG_SPI_FLASH_USE_4K_SECTORS is not set
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_ATHEROS=y
CONFIG_PHY_FIXED=y
CONFIG_DM_DSA=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_E1000=y
CONFIG_MSCC_FELIX_SWITCH=y
CONFIG_NVME_PCI=y
CONFIG_PCIE_ECAM_GENERIC=y
CONFIG_PCIE_LAYERSCAPE_RC=y
CONFIG_RTC_RV8803=y
CONFIG_SYS_NS16550=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_FSL_DSPI=y
CONFIG_NXP_FSPI=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_SPL_DM_USB is not set
CONFIG_DM_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
# CONFIG_USB_XHCI_FSL is not set
CONFIG_USB_DWC3=y
CONFIG_USB_DWC3_LAYERSCAPE=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
# CONFIG_WATCHDOG is not set
# CONFIG_WATCHDOG_AUTOSTART is not set
CONFIG_WDT=y
CONFIG_WDT_SL28CPLD=y
CONFIG_WDT_SP805=y
