CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_SUNXI=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="sun7i-a20-yones-toptech-bd1078"
CONFIG_SPL=y
CONFIG_MACH_SUN7I=y
CONFIG_DRAM_CLK=408
CONFIG_MMC1_PINS_PH=y
CONFIG_MMC_SUNXI_SLOT_EXTRA=1
CONFIG_AXP_GPIO=y
CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:1024,y:600,depth:24,pclk_khz:63000,le:32,ri:287,up:22,lo:12,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0"
CONFIG_VIDEO_LCD_DCLK_PHASE=0
CONFIG_VIDEO_LCD_POWER="PH8"
CONFIG_VIDEO_LCD_BL_EN="PH7"
CONFIG_VIDEO_LCD_BL_PWM="PB2"
# CONFIG_VIDEO_LCD_BL_PWM_ACTIVE_LOW is not set
CONFIG_VIDEO_LCD_PANEL_LVDS=y
# CONFIG_SYS_MALLOC_CLEAR_ON_INIT is not set
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_MVTWSI=y
CONFIG_SYS_I2C_SLAVE=0x7f
CONFIG_SYS_I2C_SPEED=400000
CONFIG_REGULATOR_AXP_USB_POWER=y
CONFIG_USB_MUSB_HOST=y
