CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_COUNTER_FREQUENCY=24000000
CONFIG_ARCH_ROCKCHIP=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="rockchip/rk3576-roc-pc"
CONFIG_ROCKCHIP_RK3576=y
CONFIG_TARGET_ROC_PC_RK3576=y
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x40c00800
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0x2AD40000
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=24000000
CONFIG_DEBUG_UART=y
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="rockchip/rk3576-roc-pc.dtb"
# CONFIG_DISPLAY_CPUINFO is not set
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x40000
# CONFIG_SPL_RAW_IMAGE_SUPPORT is not set
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_GPT=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
# CONFIG_SPL_DOS_PARTITION is not set
CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS="clock-names interrupt-parent assigned-clocks assigned-clock-rates assigned-clock-parents"
CONFIG_BUTTON=y
CONFIG_BUTTON_ADC=y
CONFIG_ROCKCHIP_GPIO=y
CONFIG_SYS_I2C_ROCKCHIP=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_RPMB=y
CONFIG_MMC_DW=y
CONFIG_MMC_DW_ROCKCHIP=y
CONFIG_MMC_SDHCI=y
CONFIG_MMC_SDHCI_SDMA=y
CONFIG_MMC_SDHCI_ROCKCHIP=y
CONFIG_PHY_MOTORCOMM=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS_ROCKCHIP=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_PMIC_RK8XX=y
CONFIG_REGULATOR_RK8XX=y
CONFIG_BAUDRATE=1500000
CONFIG_DEBUG_UART_SHIFT=2
CONFIG_SYS_NS16550_MEM32=y
CONFIG_SYSRESET_PSCI=y
CONFIG_ERRNO_STR=y
