CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_IMX8M=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x40200000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2000000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_ENV_SIZE=0x4000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x200000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="freescale/imx8mp-evk"
CONFIG_TARGET_IMX8MP_EVK=y
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=524288
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_STACK=0x960000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x920000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x98fc00
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x400
CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x2000000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x40480000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x20400
CONFIG_SPL_IMX_ROMAPI_LOADADDR=0x48000000
CONFIG_EFI_MM_COMM_TEE=y
CONFIG_EFI_VAR_BUF_SIZE=139264
CONFIG_EFI_RUNTIME_UPDATE_CAPSULE=y
CONFIG_EFI_CAPSULE_ON_DISK=y
CONFIG_EFI_CAPSULE_FIRMWARE_RAW=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_EXTERNAL_OFFSET=0x3000
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_OF_SYSTEM_SETUP=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="bootflow scan -lb; run bsp_bootcmd"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="imx8mp-evk.dtb"
CONFIG_SYS_CBSIZE=2048
CONFIG_SYS_PBSIZE=2074
# CONFIG_BOARD_INIT is not set
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x26000
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
CONFIG_SPL_BOOTROM_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_HAS_CUSTOM_MALLOC_START=y
CONFIG_SPL_CUSTOM_SYS_MALLOC_ADDR=0x42200000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x80000
CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x300
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_POWER=y
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_SYS_PROMPT="u-boot=> "
CONFIG_CMD_CPU=y
# CONFIG_CMD_EXPORTENV is not set
# CONFIG_CMD_IMPORTENV is not set
CONFIG_CMD_NVEDIT_EFI=y
# CONFIG_CMD_CRC32 is not set
CONFIG_CMD_CLK=y
CONFIG_CMD_DFU=y
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_OPTEE=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_SDP=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_EFIDEBUG=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_DEVICE_INDEX=1
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="eth1"
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_CLK_COMPOSITE_CCF=y
CONFIG_CLK_IMX8MP=y
CONFIG_DFU_MMC=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x42800000
CONFIG_FASTBOOT_BUF_SIZE=0x20000000
CONFIG_FASTBOOT_FLASH=y
CONFIG_FASTBOOT_UUU_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC_DEV=2
CONFIG_FASTBOOT_MMC_BOOT_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_MMC_USER_SUPPORT=y
CONFIG_MXC_GPIO=y
CONFIG_DM_PCA953X=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_LED=y
CONFIG_LED_GPIO=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_RPMB=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_ES_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_SUPPORT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_PHY_ANEG_TIMEOUT=20000
CONFIG_PHY_REALTEK=y
CONFIG_DM_ETH_PHY=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS_IMX=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PHY=y
CONFIG_PHY_IMX8MQ_USB=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX8M=y
CONFIG_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_IMX8M_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_IMX8MP_HSIOMIX_BLKCTRL=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_DM_PMIC_PCA9450=y
CONFIG_SPL_DM_PMIC_PCA9450=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_PCA9450=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SPL_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_PSCI=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_TEE=y
CONFIG_OPTEE=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_SPL_DM_USB is not set
CONFIG_DM_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_XHCI_DWC3=y
CONFIG_USB_XHCI_DWC3_OF_SIMPLE=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
# CONFIG_USB_EHCI_MX7 is not set
CONFIG_USB_DWC3=y
CONFIG_USB_DWC3_GENERIC=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="FSL"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0525
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xa4a5
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
CONFIG_SHA384=y
