CONFIG_PPC=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x11000000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x100000
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=10000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x0
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="p1010rdb-pa"
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=786432
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0xD0000000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_MPC85xx=y
CONFIG_SYS_INIT_RAM_LOCK=y
CONFIG_TARGET_P1010RDB_PA=y
CONFIG_L2_CACHE=y
CONFIG_ENABLE_36BIT_PHYS=y
CONFIG_SYS_MPC85XX_NO_RESETVEC=y
CONFIG_SPL_SYS_MPC85XX_NO_RESETVEC=y
CONFIG_USE_UBOOTPATH=y
CONFIG_PCIE1=y
CONFIG_PCIE2=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_FSL_FIXED_MMC_LOCATION=y
CONFIG_BOOTDELAY=10
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_OF_STDOUT_VIA_ALIAS=y
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="setenv bootargs root=/dev/ram rw console=$consoledev,$baudrate $othbootargs ramdisk_size=$ramdisk_size;tftp $ramdiskaddr $ramdiskfile;tftp $loadaddr $bootfile;tftp $fdtaddr $fdtfile;bootm $loadaddr $ramdiskaddr $fdtaddr"
CONFIG_SYS_PBSIZE=276
CONFIG_SYS_CONSOLE_IS_IN_ENV=y
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_R=y
# CONFIG_SPL_FRAMEWORK is not set
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x18000
CONFIG_SPL_MMC_BOOT=y
CONFIG_SPL_SYS_CCSR_DO_NOT_RELOCATE=y
CONFIG_SPL_FLUSH_IMAGE=y
CONFIG_SPL_GD_ADDR=0xd0018000
CONFIG_SPL_RELOC_TEXT_BASE=0xd0000000
CONFIG_SPL_RELOC_STACK=0xd001c000
CONFIG_SPL_RELOC_MALLOC=y
CONFIG_SPL_RELOC_MALLOC_ADDR=0xd0020000
CONFIG_SPL_RELOC_MALLOC_SIZE=0x20000
CONFIG_SPL_ENV_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_MPC8XXX_INIT_DDR=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_CMD_IMLS=y
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_BITS=3
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_DELAY_MS=5
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_LOADS_ECHO=y
CONFIG_SYS_LOADS_BAUD_CHANGE=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=ff800000.flash"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=ff800000.flash:2m(uboot-env),1m(dtb),5m(kernel),56m(fs),-(usr)"
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_USE_BOOTFILE=y
CONFIG_BOOTFILE="uImage"
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="eTSEC1"
CONFIG_USE_ROOTPATH=y
CONFIG_FSL_SATA_V2=y
CONFIG_SYS_SATA_MAX_DEVICE=2
CONFIG_FSL_CAAM=y
CONFIG_DDR_CLK_FREQ=66666666
CONFIG_SYS_SPD_BUS_NUM=1
CONFIG_CHIP_SELECTS_PER_CTRL=1
CONFIG_SYS_DDR_RAW_TIMING=y
CONFIG_SPL_COMMON_INIT_DDR=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SPL_SYS_I2C_LEGACY=y
CONFIG_I2C_SET_DEFAULT_BUS_NUM=y
CONFIG_SYS_I2C_FSL=y
CONFIG_SYS_FSL_I2C_OFFSET=0x3000
CONFIG_SYS_FSL_HAS_I2C2_OFFSET=y
CONFIG_SYS_FSL_I2C2_OFFSET=0x3100
CONFIG_FSL_ESDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_NOR_FLASH=y
CONFIG_FLASH_CFI_DRIVER=y
CONFIG_SYS_FLASH_USE_BUFFER_WRITE=y
CONFIG_SYS_FLASH_EMPTY_INFO=y
CONFIG_SYS_FLASH_CFI=y
CONFIG_SYS_FLASH_QUIET_TEST=y
CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT=256
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
CONFIG_PHY_ATHEROS=y
CONFIG_PHY_BROADCOM=y
CONFIG_PHY_DAVICOM=y
CONFIG_PHY_LXT=y
CONFIG_PHY_MARVELL=y
CONFIG_PHY_NATSEMI=y
CONFIG_PHY_REALTEK=y
CONFIG_PHY_SMSC=y
CONFIG_PHY_VITESSE=y
CONFIG_DM_MDIO=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_E1000=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_TSEC_ENET=y
CONFIG_PCIE_FSL=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_PT7C4338=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SPL_SYS_NS16550_SERIAL=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_FSL_ESPI=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_FSL=y
