CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX7ULP=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x67800000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x800000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xC0000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx7ulp-evk"
CONFIG_TARGET_MX7ULP_EVK=y
CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x1000000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x60800000
# CONFIG_HAS_ARMV7_SECURE_BASE is not set
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0x60000000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0x9e000000
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="mmc dev ${mmcdev}; if mmc rescan; then if run loadbootscript; then run bootscript; else if run loadimage; then run mmcboot; fi; fi; fi"
CONFIG_SYS_CBSIZE=512
CONFIG_SYS_PBSIZE=532
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=256
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_NO_NET=y
CONFIG_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_IMX_RGPIO2P=y
# CONFIG_MXC_GPIO is not set
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_IMX_LPI2C=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX7ULP=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_FSL_LPUART=y
