CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT_ONLY=y
CONFIG_SPL_SKIP_LOWLEVEL_INIT_ONLY=y
CONFIG_SPL_SYS_ICACHE_OFF=y
CONFIG_SPL_SYS_DCACHE_OFF=y
# CONFIG_SPL_USE_ARCH_MEMCPY is not set
# CONFIG_SPL_USE_ARCH_MEMSET is not set
CONFIG_ARCH_AT91=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x23000000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x460000
CONFIG_TARGET_SMARTWEB=y
CONFIG_AT91_GPIO_PULLUP=y
CONFIG_ATMEL_LEGACY=y
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_OFFSET=0x100000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="at91sam9260-smartweb"
CONFIG_SPL_STACK=0x301000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_F_LEN=0x400
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x20000000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x4000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x22000000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x180000
CONFIG_LTO=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_NAND_BOOT=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_AUTOBOOT_KEYED=y
CONFIG_AUTOBOOT_PROMPT="Autobooting in %d seconds, press \"<Esc><Esc>\" to stop\n"
CONFIG_AUTOBOOT_STOP_STR="\x1b\x1b"
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="run flashboot"
CONFIG_SYS_CBSIZE=512
CONFIG_SYS_PBSIZE=537
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x1000
CONFIG_SPL_PAD_TO=0x20000
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x460000
CONFIG_SPL_NAND_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_NAND_RAW_ONLY=y
CONFIG_SPL_NAND_DRIVERS=y
CONFIG_SPL_NAND_ECC=y
CONFIG_SPL_NAND_SOFTECC=y
CONFIG_SPL_NAND_BASE=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_PROMPT="U-Boot# "
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
# CONFIG_CMD_IMI is not set
CONFIG_CMD_DFU=y
# CONFIG_CMD_LOADS is not set
CONFIG_CMD_NAND=y
# CONFIG_CMD_SOURCE is not set
CONFIG_BOOTP_BOOTFILESIZE=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=atmel_nand"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=atmel_nand:128k(Bootstrap),896k(U-Boot),512k(ENV0),512k(ENV1),4M(Linux),-(Root-FS)"
# CONFIG_DOS_PARTITION is not set
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_EMBED=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_RANGE=0x80000
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_NET_RETRY_COUNT=20
CONFIG_CLK=y
CONFIG_CLK_AT91=y
CONFIG_DFU_NAND=y
CONFIG_SYS_DFU_DATA_BUF_SIZE=0x100000
CONFIG_AT91_GPIO=y
# CONFIG_MMC is not set
CONFIG_MTD=y
# CONFIG_SYS_NAND_USE_FLASH_BBT is not set
CONFIG_NAND_ATMEL=y
CONFIG_SYS_NAND_BLOCK_SIZE=0x20000
CONFIG_SYS_NAND_PAGE_SIZE=0x800
CONFIG_SYS_NAND_OOBSIZE=0x40
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_LOCATIONS=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_OFFS=0x20000
CONFIG_MACB=y
CONFIG_RMII=y
CONFIG_ATMEL_USART=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_ATMEL=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="Siemens AG"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0908
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0x02d2
CONFIG_USB_GADGET_AT91=y
CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
CONFIG_WDT=y
CONFIG_WDT_AT91=y
CONFIG_SPL_TINY_MEMSET=y
