CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_SYS_THUMB_BUILD=y
CONFIG_ARCH_VF610=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x3f401000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x402000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x200000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="vf610-bk4r1"
CONFIG_BOOTCOUNT_BOOTLIMIT=3
CONFIG_SYS_BOOTCOUNT_ADDR=0x4006e02c
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x82000000
CONFIG_SYS_BOOTCOUNT_SINGLEWORD=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x220000
CONFIG_TARGET_BK4R1=y
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0x80010000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0x87c00000
CONFIG_LTO=y
CONFIG_HAS_BOARD_SIZE_LIMIT=y
CONFIG_BOARD_SIZE_LIMIT=520192
# CONFIG_EFI_LOADER is not set
CONFIG_FIT=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_AUTOBOOT_KEYED=y
CONFIG_AUTOBOOT_PROMPT="Enter passphrase to stop autoboot, booting in %d seconds\n"
CONFIG_AUTOBOOT_STOP_STR="123"
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="run set_gpio122; run set_gpio96; sf probe; run manage_userdata; run bootcmd_nand"
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_SYS_CBSIZE=256
CONFIG_SYS_PBSIZE=276
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
# CONFIG_CMD_ELF is not set
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_DM=y
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_NAND_TRIMFFS=y
CONFIG_SYS_DISABLE_AUTOLOAD=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_BOOTCOUNT=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=vf610_nfc,nor0=NOR"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=vf610_nfc:2048k(bootloader),128k(env1),128k(env2),10240k(initrd),40960k(dtbkernel),-(system);NOR:-(nor)"
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ARP_TIMEOUT=500
CONFIG_NETCONSOLE=y
CONFIG_BOOTCOUNT_LIMIT=y
CONFIG_BOOTCOUNT_ALTBOOTCMD="led 5 on; boot"
CONFIG_VYBRID_GPIO=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_I2C_SET_DEFAULT_BUS_NUM=y
CONFIG_I2C_DEFAULT_BUS_NUMBER=0x2
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
CONFIG_LED=y
CONFIG_LED_GPIO=y
CONFIG_MISC=y
CONFIG_I2C_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x50
CONFIG_FSL_ESDHC_IMX=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_NAND_VF610_NFC=y
CONFIG_NAND_VF610_NFC_DT=y
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_SYS_NAND_BUSWIDTH_16BIT=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_SPI_FLASH_MTD=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ8XXX=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_VYBRID=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_M41T62=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_FSL_LPUART=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_FSL_QSPI=y
