CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0xa00000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=2
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=25000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xC0000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x10000
CONFIG_MX6QDL=y
CONFIG_TARGET_CM_FX6=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx6q-cm-fx6"
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=409600
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL=y
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI=y
# CONFIG_CMD_BMODE is not set
CONFIG_AHCI=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_FDT_FIXUP_PARTITIONS=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="run findfdt; run distro_bootcmd; run legacy_bootcmd"
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_PREBOOT="usb start;sf probe"
CONFIG_SYS_PBSIZE=538
CONFIG_MISC_INIT_R=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x80
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=y
CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS=0x10000
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_SYS_PROMPT="CM-FX6 # "
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
# CONFIG_CMD_XIMG is not set
CONFIG_CMD_GREPENV=y
CONFIG_CMD_EEPROM=y
CONFIG_CMD_EEPROM_LAYOUT=y
CONFIG_EEPROM_LAYOUT_VERSIONS=y
CONFIG_EEPROM_LAYOUT_HELP_STRING="v2, v3"
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_BUS=2
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_BITS=4
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_DELAY_MS=5
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
# CONFIG_CMD_LOADB is not set
# CONFIG_CMD_LOADS is not set
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_SATA=y
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_SYS_DISABLE_AUTOLOAD=y
CONFIG_CMD_BMP=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nor0=spi0.0"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=spi0.0:768k(uboot),256k(uboot-environment),-(reserved)"
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="FEC0"
CONFIG_ARP_TIMEOUT=200
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_DWC_AHSATA=y
# CONFIG_DWC_AHSATA_AHCI is not set
CONFIG_LBA48=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x50
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_NAND_MXS=y
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_ATMEL=y
CONFIG_SPI_FLASH_EON=y
CONFIG_SPI_FLASH_GIGADEVICE=y
CONFIG_SPI_FLASH_MACRONIX=y
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_SPI_FLASH_SST=y
CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND=y
CONFIG_SPI_FLASH_MTD=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_ATHEROS=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_SPECIFY_CONSOLE_INDEX=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_MXC_SPI=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_KEYBOARD=y
CONFIG_SYS_USB_EVENT_POLL_VIA_INT_QUEUE=y
CONFIG_VIDEO=y
CONFIG_VIDEO_LOGO=y
CONFIG_VIDEO_IPUV3=y
CONFIG_IMX_HDMI=y
CONFIG_SPLASH_SCREEN=y
CONFIG_SPLASH_SOURCE=y
