CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_SYS_THUMB_BUILD=y
CONFIG_ARCH_DAVINCI=y
CONFIG_TEXT_BASE=0xc1080000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x110000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x400
CONFIG_TARGET_LEGOEV3=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x80010000
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=50000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x4000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="da850-lego-ev3"
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0xc0700000
CONFIG_LTO=y
CONFIG_HAS_BOARD_SIZE_LIMIT=y
CONFIG_BOARD_SIZE_LIMIT=262144
CONFIG_DYNAMIC_SYS_CLK_FREQ=y
CONFIG_BOOTDELAY=0
CONFIG_AUTOBOOT_KEYED=y
CONFIG_AUTOBOOT_PROMPT="Autoboot in %d seconds - press 'l' to stop...\n"
CONFIG_AUTOBOOT_STOP_STR="l"
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="if mmc rescan; then if run loadbootscr; then run bootscript; else if run loadbootenv; then echo Loaded env from ${bootenvfile};run importbootenv;fi;if test -n $uenvcmd; then echo Running uenvcmd...;run uenvcmd;fi;if run loadimage; then run mmcargs; if run loadfdt; then echo Using ${fdtfile}...;run fdtfixup; run fdtboot; fi; run mmcboot; fi; fi; fi; run flashargs; run flashboot"
# CONFIG_DISPLAY_CPUINFO is not set
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_CLOCKS=y
CONFIG_HWCONFIG=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
# CONFIG_BOOTM_NETBSD is not set
# CONFIG_BOOTM_PLAN9 is not set
# CONFIG_BOOTM_RTEMS is not set
# CONFIG_BOOTM_VXWORKS is not set
CONFIG_CMD_ASKENV=y
CONFIG_CMD_MX_CYCLIC=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_SPI=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_DIAG=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_USE_BOOTFILE=y
CONFIG_BOOTFILE="uImage"
CONFIG_VERSION_VARIABLE=y
CONFIG_NO_NET=y
# CONFIG_DM_DEVICE_REMOVE is not set
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_DAVINCI=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SYS_NS16550=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_DAVINCI_SPI=y
