CONFIG_RISCV=y
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x800000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x10000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x80000000
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=100000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x10000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xf0000
CONFIG_SPL_DM_SPI=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="starfive/jh7110-starfive-visionfive-2-v1.3b"
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_DM_RESET=y
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_STACK=0x8180000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x8000000
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x8040000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x10000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x82000000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI=y
CONFIG_SYS_PCI_64BIT=y
CONFIG_PCI=y
CONFIG_TARGET_STARFIVE_VISIONFIVE2=y
CONFIG_SPL_OPENSBI_LOAD_ADDR=0x40000000
CONFIG_ARCH_RV64I=y
CONFIG_CMODEL_MEDANY=y
CONFIG_RISCV_SMODE=y
# CONFIG_OF_BOARD_FIXUP is not set
# CONFIG_SYS_MALLOC_CLEAR_ON_INIT is not set
CONFIG_FIT=y
CONFIG_BOOTSTD_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOTSTAGE=y
CONFIG_QSPI_BOOT=y
CONFIG_SD_BOOT=y
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_BOOTARGS="console=ttyS0,115200 debug rootwait earlycon=sbi"
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_PREBOOT="nvme scan; usb start; setenv fdt_addr ${fdtcontroladdr}; fdt addr ${fdtcontroladdr};"
CONFIG_SYS_CBSIZE=256
CONFIG_SYS_PBSIZE=276
CONFIG_DISPLAY_CPUINFO=y
CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO=y
CONFIG_ID_EEPROM=y
CONFIG_SYS_EEPROM_BUS_NUM=5
CONFIG_PCI_INIT_R=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x40000
CONFIG_SPL_PAD_TO=0x0
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_HAS_CUSTOM_MALLOC_START=y
CONFIG_SPL_CUSTOM_SYS_MALLOC_ADDR=0x80000000
CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_USE_PARTITION=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_PARTITION=0x2
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPL_DM_RESET=y
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=y
CONFIG_SPL_YMODEM_SUPPORT=y
CONFIG_SYS_PROMPT="StarFive # "
CONFIG_CMD_ERASEENV=y
CONFIG_CMD_EEPROM=y
CONFIG_SYS_EEPROM_SIZE=512
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_BITS=4
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_DELAY_MS=5
CONFIG_CMD_MEMINFO=y
# CONFIG_CMD_BIND is not set
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_PCI=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_WDT=y
CONFIG_CMD_WGET=y
CONFIG_CMD_BOOTSTAGE=y
CONFIG_OF_BOARD=y
CONFIG_DEVICE_TREE_INCLUDES="starfive-visionfive2-u-boot.dtsi"
CONFIG_OF_LIST="starfive/jh7110-deepcomputing-fml13v01 starfive/jh7110-milkv-mars starfive/jh7110-milkv-marscm-emmc starfive/jh7110-milkv-marscm-lite starfive/jh7110-pine64-star64 starfive/jh7110-starfive-visionfive-2-v1.2a starfive/jh7110-starfive-visionfive-2-v1.3b"
CONFIG_MULTI_DTB_FIT=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_SECT_SIZE_AUTO=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_NET_LWIP=y
CONFIG_DNS=y
CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS=y
CONFIG_REGMAP=y
CONFIG_SYSCON=y
CONFIG_SPL_CLK_COMPOSITE_CCF=y
CONFIG_CLK_COMPOSITE_CCF=y
CONFIG_SPL_CLK_JH7110=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_DW=y
CONFIG_MISC=y
CONFIG_I2C_EEPROM=y
CONFIG_SPL_I2C_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x50
CONFIG_MMC_HS400_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_MMC_HS400_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_DW=y
CONFIG_MMC_DW_SNPS=y
CONFIG_SPI_FLASH_EON=y
CONFIG_SPI_FLASH_GIGADEVICE=y
CONFIG_SPI_FLASH_ISSI=y
CONFIG_SPI_FLASH_MACRONIX=y
CONFIG_PHY_MOTORCOMM=y
CONFIG_DM_MDIO=y
CONFIG_DM_ETH_PHY=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS_STARFIVE=y
CONFIG_RGMII=y
CONFIG_RMII=y
CONFIG_RTL8169=y
CONFIG_NVME_PCI=y
CONFIG_DM_PCI_COMPAT=y
CONFIG_PCI_REGION_MULTI_ENTRY=y
CONFIG_PCIE_STARFIVE_JH7110=y
CONFIG_PHY=y
CONFIG_PHY_STARFIVE_JH7110_PCIE=y
CONFIG_PHY_STARFIVE_JH7110_USB2=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCONF=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCONF=y
CONFIG_SPL_PINCTRL_STARFIVE=y
CONFIG_SPL_PINCTRL_STARFIVE_JH7110=y
CONFIG_PINCTRL_STARFIVE=y
# CONFIG_RAM_SIFIVE is not set
CONFIG_DM_RNG=y
CONFIG_RNG_JH7110=y
CONFIG_SYS_NS16550=y
CONFIG_CADENCE_QSPI=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_TIMER_EARLY=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_DM_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_XHCI_PCI=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_PCI=y
CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
CONFIG_USB_OHCI_PCI=y
CONFIG_USB_CDNS3=y
CONFIG_USB_CDNS3_GADGET=y
CONFIG_USB_CDNS3_HOST=y
# CONFIG_USB_CDNS3_TI is not set
CONFIG_USB_KEYBOARD=y
CONFIG_USB_GADGET=y
# CONFIG_WATCHDOG is not set
# CONFIG_WATCHDOG_AUTOSTART is not set
CONFIG_WDT=y
CONFIG_WDT_STARFIVE=y
