CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_IMX8M=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x40200000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2000000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_ENV_SIZE=0x1000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x400000
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C1=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C2=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C3=y
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx8mp-icore-mx8mp-edimm2.2"
CONFIG_TARGET_IMX8MP_ICORE_MX8MP=y
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=524288
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_STACK=0x960000
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x920000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x98fc00
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x400
CONFIG_SYS_BOOTM_LEN=0x2000000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x40480000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_SPL_IMX_ROMAPI_LOADADDR=0x48000000
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_EXTERNAL_OFFSET=0x3000
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_OF_SYSTEM_SETUP=y
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="imx8mp-icore-mx8mp-edimm2.2.dtb"
CONFIG_SYS_CBSIZE=2048
CONFIG_SYS_PBSIZE=2074
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0x26000
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
CONFIG_SPL_BOOTROM_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_HAS_CUSTOM_MALLOC_START=y
CONFIG_SPL_CUSTOM_SYS_MALLOC_ADDR=0x42200000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x80000
CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x300
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_POWER=y
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_SYS_PROMPT="u-boot=> "
# CONFIG_CMD_EXPORTENV is not set
# CONFIG_CMD_IMPORTENV is not set
# CONFIG_CMD_CRC32 is not set
CONFIG_CMD_CLK=y
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_DEVICE_INDEX=1
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="eth1"
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_CLK_COMPOSITE_CCF=y
CONFIG_CLK_IMX8MP=y
CONFIG_MXC_GPIO=y
CONFIG_DM_PCA953X=y
CONFIG_DM_I2C=y
# CONFIG_SPL_DM_I2C is not set
CONFIG_SPL_SYS_I2C_LEGACY=y
CONFIG_LED=y
CONFIG_LED_GPIO=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_ES_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_SUPPORT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_PHY_ANEG_TIMEOUT=20000
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ90X1=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS_IMX=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX8M=y
CONFIG_SPL_POWER_LEGACY=y
CONFIG_POWER_PCA9450=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_SPL_POWER_I2C=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SPL_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_PSCI=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
