CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_IMX8=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x80020000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2800000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x4000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=3
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x80200000
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xFFFFDE00
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="fsl-imx8qm-apalis"
CONFIG_BOOTAUX_RESERVED_MEM_BASE=0x88000000
CONFIG_BOOTAUX_RESERVED_MEM_SIZE=0x08000000
CONFIG_TARGET_APALIS_IMX8=y
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x95400000
CONFIG_IMX_BOOTAUX=y
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0x88000000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0x89000000
CONFIG_REMAKE_ELF=y
# CONFIG_EFI_LOADER is not set
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOTDELAY=1
CONFIG_OF_SYSTEM_SETUP=y
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_PREBOOT="test -n ${fdtfile} || setenv fdtfile ${soc}-apalis${variant}-${fdt_board}.dtb"
CONFIG_SYS_CBSIZE=2048
CONFIG_SYS_PBSIZE=2068
CONFIG_LOG=y
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO_LATE=y
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_SYS_PROMPT="Apalis iMX8 # "
CONFIG_CMD_CPU=y
# CONFIG_BOOTM_NETBSD is not set
CONFIG_CMD_ASKENV=y
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_CLK=y
CONFIG_CMD_DM=y
CONFIG_CMD_FUSE=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_UUID=y
# CONFIG_CMD_HASH is not set
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_EMMC_HW_PARTITION=1
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_VERSION_VARIABLE=y
CONFIG_IP_DEFRAG=y
CONFIG_TFTP_TSIZE=y
CONFIG_USE_IPADDR=y
CONFIG_IPADDR="192.168.10.2"
CONFIG_USE_NETMASK=y
CONFIG_NETMASK="255.255.255.0"
CONFIG_USE_SERVERIP=y
CONFIG_SERVERIP="192.168.10.1"
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_TFTP_BLOCKSIZE=4096
CONFIG_BOOTCOUNT_LIMIT=y
CONFIG_BOOTCOUNT_ENV=y
CONFIG_CLK_IMX8=y
CONFIG_FSL_CAAM=y
CONFIG_GPIO_HOG=y
CONFIG_MXC_GPIO=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_IMX_LPI2C=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_ADDR_ENABLE=y
CONFIG_PHY_MICREL=y
CONFIG_PHY_MICREL_KSZ90X1=y
CONFIG_FEC_MXC_SHARE_MDIO=y
CONFIG_FEC_MXC_MDIO_BASE=0x5B040000
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX8=y
CONFIG_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_IMX8_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_RNG=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_FSL_LPUART=y
CONFIG_DM_THERMAL=y
CONFIG_IMX_SCU_THERMAL=y
