CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x2200
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x100000
CONFIG_MX6QDL=y
CONFIG_MX6_DDRCAL=y
CONFIG_TARGET_KP_IMX6Q_TPC=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx6q-kp"
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=409600
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_WATCHDOG_TIMEOUT_MSECS=60000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x102000
CONFIG_SPL_PAYLOAD="u-boot.img"
CONFIG_FIT=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_SD_BOOT=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_AUTOBOOT_KEYED=y
CONFIG_AUTOBOOT_STOP_STR="."
# CONFIG_USE_BOOTCOMMAND is not set
CONFIG_SYS_PBSIZE=532
CONFIG_SYS_CONSOLE_OVERWRITE_ROUTINE=y
CONFIG_SPL_RAW_IMAGE_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_POWER=y
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
# CONFIG_CMD_ELF is not set
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
# CONFIG_ISO_PARTITION is not set
# CONFIG_EFI_PARTITION is not set
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS="interrupt-parent assigned-clocks assigned-clock-rates assigned-clock-parents interrupts dmas dma-names"
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_DEVICE_INDEX=1
CONFIG_ARP_TIMEOUT=200
CONFIG_BOUNCE_BUFFER=y
# CONFIG_BLOCK_CACHE is not set
CONFIG_SPL_CLK_IMX6Q=y
CONFIG_CLK_IMX6Q=y
CONFIG_I2C_SET_DEFAULT_BUS_NUM=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
CONFIG_LED=y
CONFIG_LED_GPIO=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_ATHEROS=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX6=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_SPL_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_DS1307=y
# CONFIG_REQUIRE_SERIAL_CONSOLE is not set
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SPL_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_IMX_THERMAL=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_SPL_DM_USB is not set
CONFIG_USB_HOST_ETHER=y
CONFIG_USB_ETHER_ASIX=y
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
