CONFIG_RISCV=y
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x800000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x2000
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x80200000
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="microchip/mpfs-icicle-kit"
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x80200000
CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x400000
# CONFIG_DEBUG_UART is not set
CONFIG_TARGET_MICROCHIP_GENERIC=y
CONFIG_ARCH_RV64I=y
CONFIG_RISCV_SMODE=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="microchip/mpfs-icicle-kit.dtb"
CONFIG_SYS_CBSIZE=256
CONFIG_SYS_PBSIZE=282
CONFIG_DISPLAY_CPUINFO=y
CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO=y
CONFIG_SYS_PROMPT="RISC-V # "
CONFIG_OF_UPSTREAM=y
CONFIG_OF_BOARD=y
CONFIG_OF_LIST="microchip/mpfs-icicle-kit microchip/mpfs-sev-kit"
CONFIG_MULTI_DTB_FIT=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE_ETHADDR_ONCE=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_BOOTP_SEND_HOSTNAME=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_SYSRESET=y
