CONFIG_ARM=y
CONFIG_COUNTER_FREQUENCY=25000000
CONFIG_GIC_V3_ITS=y
CONFIG_TARGET_LS2080AQDS=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x20100000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x202000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x400
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=3
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x1800fff0
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x300000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x40000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="fsl-ls2080a-qds"
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=1048576
CONFIG_PCI=y
CONFIG_AHCI=y
CONFIG_FSL_USE_PCA9547_MUX=y
CONFIG_FSL_QIXIS=y
CONFIG_REMAKE_ELF=y
CONFIG_MP=y
CONFIG_DYNAMIC_SYS_CLK_FREQ=y
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_QSPI_BOOT=y
CONFIG_BOOTDELAY=10
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_OF_STDOUT_VIA_ALIAS=y
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_BOOTARGS="console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 earlycon=uart8250,mmio,0x21c0500 ramdisk_size=0x2000000 default_hugepagesz=2m hugepagesz=2m hugepages=256"
CONFIG_BOOTCOMMAND="fsl_mc apply dpl 0x580d00000 && cp.b $kernel_start $kernel_load $kernel_size && bootm $kernel_load"
CONFIG_SYS_PBSIZE=532
CONFIG_RESET_PHY_R=y
CONFIG_CMD_GREPENV=y
CONFIG_CMD_EEPROM=y
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_BITS=3
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_DELAY_MS=5
CONFIG_CMD_GPT=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_NAND=y
CONFIG_CMD_PCI=y
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_CACHE=y
# CONFIG_ISO_PARTITION is not set
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_EMBED=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="DPMAC1@xgmii"
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SATA=y
CONFIG_SATA_CEVA=y
CONFIG_FSL_CAAM=y
CONFIG_DYNAMIC_DDR_CLK_FREQ=y
CONFIG_DIMM_SLOTS_PER_CTLR=2
CONFIG_SYS_FSL_DDR_MAIN_NUM_CTRLS=2
CONFIG_DDR_ECC=y
CONFIG_ECC_INIT_VIA_DDRCONTROLLER=y
CONFIG_SYS_FSL_DDR_INTLV_256B=y
CONFIG_SYS_I2C_LEGACY=y
CONFIG_SYS_I2C_EARLY_INIT=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x57
CONFIG_FSL_ESDHC=y
CONFIG_ESDHC_DETECT_QUIRK=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_NAND_FSL_IFC=y
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_SYS_NAND_MAX_OOBFREE=2
CONFIG_SYS_NAND_MAX_ECCPOS=256
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
# CONFIG_SPI_FLASH_BAR is not set
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHYLIB_10G=y
CONFIG_PHY_REALTEK=y
CONFIG_PHY_TERANETICS=y
CONFIG_PHY_VITESSE=y
CONFIG_FSL_MEMAC=y
CONFIG_SYS_MEMAC_LITTLE_ENDIAN=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_E1000=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_NVME_PCI=y
CONFIG_DM_PCI_COMPAT=y
CONFIG_PCIE_LAYERSCAPE_RC=y
CONFIG_RTC_ENABLE_32KHZ_OUTPUT=y
CONFIG_RTC_DS3231=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_FSL_QSPI=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_XHCI_DWC3=y
