CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0xa00000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_SIZE=0x100000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x400000
CONFIG_MX6Q=y
CONFIG_MX6_OCRAM_256KB=y
CONFIG_TARGET_MX6LOGICPD=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="imx6q-logicpd"
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=409600
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL=y
CONFIG_SPL_FS_FAT=y
CONFIG_SPL_PAYLOAD="u-boot.img"
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0x10000000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0x10010000
CONFIG_LTO=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_BOOTCOMMAND="run autoboot"
CONFIG_SYS_PBSIZE=543
CONFIG_SYS_CONSOLE_IS_IN_ENV=y
CONFIG_SYS_CONSOLE_OVERWRITE_ROUTINE=y
CONFIG_SPL_RAW_IMAGE_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_DMA=y
CONFIG_SPL_FS_LOAD_PAYLOAD_NAME="u-boot-dtb.img"
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_NAND_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_OS_BOOT=y
CONFIG_SPL_PAYLOAD_ARGS_ADDR=0x18000000
CONFIG_SYS_NAND_SPL_KERNEL_OFFS=0x500000
CONFIG_SPL_FALCON_BOOT_MMCSD=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_KERNEL_SECTOR=0x1000
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_ARGS_SECTOR=0x800
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_ARGS_SECTORS=0x800
CONFIG_SPL_WATCHDOG=y
CONFIG_SYS_PROMPT="i.MX6 Logic # "
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_SPL=y
CONFIG_CMD_SPL_NAND_OFS=0x1500000
CONFIG_CMD_SPL_WRITE_SIZE=0x00100000
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_MTD=y
CONFIG_CMD_NAND_TRIMFFS=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_SDP=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
# CONFIG_CMD_LED is not set
CONFIG_CMD_UUID=y
CONFIG_CMD_PMIC=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=gpmi-nand"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=gpmi-nand:2m(spl),2m(uboot),1m(env),16m(kernel),1m(dtb),-(fs)"
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_FAT=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_FAT_DEVICE_AND_PART="0:1"
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="FEC"
CONFIG_ARP_TIMEOUT=200
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS=y
CONFIG_SPL_OF_TRANSLATE=y
CONFIG_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_PCF8575_GPIO=y
CONFIG_LED=y
CONFIG_LED_GPIO=y
CONFIG_MISC=y
CONFIG_I2C_EEPROM=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_SYS_NAND_USE_FLASH_BBT=y
CONFIG_NAND_MXS=y
CONFIG_NAND_MXS_DT=y
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_LOCATIONS=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_OFFS=0x200000
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_ATHEROS=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX6=y
CONFIG_DM_PMIC_PFUZE100=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_PFUZE100=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_SPL_DM_USB is not set
CONFIG_SPL_USB_HOST=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="FSL"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0525
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0xa4a5
CONFIG_CI_UDC=y
CONFIG_USB_GADGET_DOWNLOAD=y
CONFIG_SPL_USB_SDP_SUPPORT=y
