CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT_ONLY=y
CONFIG_SPL_SKIP_LOWLEVEL_INIT_ONLY=y
CONFIG_SYS_THUMB_BUILD=y
CONFIG_ARCH_DAVINCI=y
CONFIG_TEXT_BASE=0xc1080000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x110000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x800
CONFIG_TARGET_OMAPL138_LCDK=y
CONFIG_SYS_DA850_PLL0_POSTDIV=0
CONFIG_SYS_DA850_PLL1_PLLDIV3=0x8003
CONFIG_TI_COMMON_CMD_OPTIONS=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0xc0000f20
CONFIG_ENV_SIZE=0x10000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x0
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="da850-lcdk"
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_STACK=0x8001ff00
CONFIG_SPL_TEXT_BASE=0x80000000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0xc0000000
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0xc0700000
CONFIG_SPL=y
CONFIG_DYNAMIC_SYS_CLK_FREQ=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="run envboot; run mmcboot; "
CONFIG_LOGLEVEL=3
# CONFIG_DISPLAY_CPUINFO is not set
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_CLOCKS=y
CONFIG_MISC_INIT_R=y
CONFIG_SPL_PAD_TO=0x8000
CONFIG_SPL_FOOTPRINT_LIMIT=y
CONFIG_SPL_MAX_FOOTPRINT=0x8000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
# CONFIG_SPL_SHARES_INIT_SP_ADDR is not set
CONFIG_SPL_HAVE_INIT_STACK=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_HAS_CUSTOM_MALLOC_START=y
CONFIG_SPL_CUSTOM_SYS_MALLOC_ADDR=0xc0f70000
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x110000
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0xb5
CONFIG_SPL_NAND_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_NAND_DRIVERS=y
CONFIG_SPL_NAND_ECC=y
CONFIG_SPL_NAND_SIMPLE=y
CONFIG_SPL_NAND_BASE=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_CRC32_VERIFY=y
# CONFIG_CMD_EEPROM is not set
CONFIG_CMD_MX_CYCLIC=y
CONFIG_CMD_DM=y
CONFIG_CMD_NAND=y
# CONFIG_CMD_PINMUX is not set
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_BOOTP_DNS2=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_CMD_DIAG=y
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_USE_BOOTFILE=y
CONFIG_BOOTFILE="zImage"
CONFIG_VERSION_VARIABLE=y
CONFIG_NET_RETRY_COUNT=10
CONFIG_BOOTP_SEND_HOSTNAME=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS=y
CONFIG_DA8XX_GPIO=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_DAVINCI=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_SYS_NAND_USE_FLASH_BBT=y
CONFIG_NAND_DAVINCI=y
CONFIG_SYS_NAND_BLOCK_SIZE=0x20000
CONFIG_SYS_NAND_PAGE_SIZE=0x800
CONFIG_SYS_NAND_OOBSIZE=0x40
CONFIG_SYS_NAND_BUSWIDTH_16BIT=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_LOCATIONS=y
CONFIG_SYS_NAND_U_BOOT_OFFS=0x28000
CONFIG_SYS_NAND_HW_ECC_OOBFIRST=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_DRIVER_TI_EMAC=y
CONFIG_PHY=y
CONFIG_PHY_DA8XX_USB=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_SINGLE=y
CONFIG_SPECIFY_CONSOLE_INDEX=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SYS_NS16550=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_SPL_DM_USB is not set
CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
CONFIG_USB_OHCI_DA8XX=y
CONFIG_USB_MUSB_HOST=y
CONFIG_USB_MUSB_DA8XX=y
CONFIG_USB_MUSB_PIO_ONLY=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
