#include <configs/renesas_rcar3.config>

CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_RENESAS=y
CONFIG_RCAR_GEN3=y
CONFIG_COUNTER_FREQUENCY=16666666
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xFFFE0000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="renesas/r8a774a1-hihope-rzg2m-ex"
CONFIG_TARGET_HIHOPE_RZG2=y
# CONFIG_SPL is not set
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="setexpr dloadaddr ${loadaddr} + 0x200000 && setexpr dloadaddr ${dloadaddr} \\\\& 0xffc00000 && setexpr kloadaddr ${dloadaddr} + 0x200000 && tftp ${dloadaddr} Image-r8a774a1-hihope-rzg2m-ex.dtb && tftp ${kloadaddr} Image && booti ${kloadaddr} - ${dloadaddr}"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="r8a774a1-hihope-rzg2m-ex.dtb"
# CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F is not set
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_PART=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_OF_LIST="renesas/r8a774a1-hihope-rzg2m-ex renesas/r8a774b1-hihope-rzg2n-ex renesas/r8a774e1-hihope-rzg2h-ex"
CONFIG_MULTI_DTB_FIT_LZO=y
CONFIG_MULTI_DTB_FIT_USER_DEFINED_AREA=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_ENV_MMC_DEVICE_INDEX=0
CONFIG_ENV_MMC_EMMC_HW_PARTITION=2
CONFIG_GPIO_HOG=y
CONFIG_DM_PCA953X=y
CONFIG_SYS_I2C_RCAR_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_RCAR_IIC=y
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS400_SUPPORT=y
CONFIG_RENESAS_SDHI=y
CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND=y
CONFIG_PHY_REALTEK=y
CONFIG_RENESAS_RAVB=y
CONFIG_TEE=y
CONFIG_OPTEE=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_GENERIC=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
