CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_SYS_DCACHE_OFF=y
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_ARCH_KIRKWOOD=y
CONFIG_SYS_KWD_CONFIG="board/Seagate/nas220/kwbimage.cfg"
CONFIG_TEXT_BASE=0x600000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=2
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0xc8012000
CONFIG_TARGET_NAS220=y
CONFIG_ENV_SIZE=0x10000
CONFIG_ENV_OFFSET=0xA0000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="marvell/kirkwood-blackarmor-nas220"
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x800000
CONFIG_IDENT_STRING="\nNAS 220"
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_USE_PREBOOT=y
CONFIG_SYS_PBSIZE=1049
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_RESET_PHY_R=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_PROMPT="nas220> "
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_IDE=y
CONFIG_CMD_NAND=y
CONFIG_CMD_USB=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_SYS_DISABLE_AUTOLOAD=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_MTDPARTS=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nand0=orion_nand"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=orion_nand:0xa0000@0x0(uboot),0x010000@0xa0000(env),0x500000@0xc0000(uimage),0x1a40000@0x5c0000(rootfs)"
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_ISO_PARTITION=y
CONFIG_EFI_PARTITION=y
# CONFIG_PARTITION_UUIDS is not set
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_NAND=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_NETCONSOLE=y
CONFIG_SYS_FAULT_ECHO_LINK_DOWN=y
CONFIG_SYS_ATA_STRIDE=4
CONFIG_SYS_ATA_DATA_OFFSET=0x100
CONFIG_SYS_ATA_REG_OFFSET=0x100
CONFIG_SYS_ATA_ALT_OFFSET=0x100
CONFIG_LBA48=y
CONFIG_KIRKWOOD_GPIO=y
# CONFIG_MMC is not set
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_MVGBE=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_MV=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
