CONFIG_ARM=y
CONFIG_SYS_DCACHE_OFF=y
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_ARCH_NEXELL=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x74C00000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2000000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x400
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x74c00000
CONFIG_ENV_SIZE=0x4000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x2E0200
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="s5p4418-nanopi2"
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x71080000
CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0xC00A1000
CONFIG_DEBUG_UART_CLOCK=150000000
CONFIG_TARGET_NANOPI2=y
CONFIG_S5P4418_ONEWIRE=y
CONFIG_ROOT_DEV=1
CONFIG_BOOT_PART=1
CONFIG_ROOT_PART=2
CONFIG_DEBUG_UART=y
CONFIG_SYS_MEMTEST_START=0x71000000
CONFIG_SYS_MEMTEST_END=0xb0000000
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_BEST_MATCH=y
CONFIG_SUPPORT_RAW_INITRD=y
CONFIG_BOOTDELAY=1
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_SYS_PBSIZE=1050
CONFIG_BOARD_LATE_INIT=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_PROMPT="nanopi2# "
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
# CONFIG_BOOTM_NETBSD is not set
# CONFIG_BOOTM_RTEMS is not set
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
CONFIG_CMD_BMP=y
CONFIG_CMD_PMIC=y
CONFIG_CMD_REGULATOR=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_MMC=y
CONFIG_ENV_MMC_DEVICE_INDEX=2
CONFIG_NO_NET=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_NEXELL=y
CONFIG_MMC_DW=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DEBUG_UART_PL011=y
CONFIG_DEBUG_UART_SKIP_INIT=y
CONFIG_VIDEO=y
CONFIG_VIDEO_LOGO=y
CONFIG_DISPLAY=y
CONFIG_VIDEO_NX=y
CONFIG_VIDEO_NX_RGB=y
CONFIG_VIDEO_NX_LVDS=y
CONFIG_VIDEO_NX_HDMI=y
CONFIG_SPLASH_SCREEN=y
CONFIG_SPLASH_SCREEN_ALIGN=y
CONFIG_SPLASH_SOURCE=y
CONFIG_BMP_24BPP=y
CONFIG_ERRNO_STR=y
