CONFIG_ARM=y
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
CONFIG_ARCH_CPU_INIT=y
CONFIG_ARCH_AT91=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x20f00000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x400
CONFIG_TARGET_VINCO=y
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x20000f00
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=50000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x10000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x10000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x1000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="at91-vinco"
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x22000000
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_CONFIG=y
CONFIG_SPI_BOOT=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_BOOTARGS="console=ttyS0,115200 earlyprintk rw root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait quiet lpj=1990656"
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="mmc dev 0 0;mmc read ${loadaddr} ${k_offset} ${k_blksize};mmc read ${oftaddr} ${dtb_offset} ${dtb_blksize};bootz ${loadaddr} -  ${oftaddr}"
CONFIG_SYS_CBSIZE=256
CONFIG_SYS_PBSIZE=282
# CONFIG_DISPLAY_BOARDINFO is not set
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_PROMPT="vinco => "
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
# CONFIG_CMD_IMI is not set
CONFIG_CMD_GPT=y
# CONFIG_CMD_LOADS is not set
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_BOOTP_BOOTFILESIZE=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_NET_RETRY_COUNT=20
CONFIG_AT91_GPIO=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_GENERIC_ATMEL_MCI=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_PHY_SMSC=y
CONFIG_ETH_DESIGNWARE=y
CONFIG_MACB=y
CONFIG_RMII=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_ATMEL_USART=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_AT91=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_HOST_ETHER=y
CONFIG_USB_ETHER_SMSC95XX=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="L+G VInCo"
CONFIG_USB_GADGET_ATMEL_USBA=y
CONFIG_USB_ETHER=y
